IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0, SurfaceGeometryAddOnView, QuantityTakeOffAddOnView, SpaceBoundary2ndLevelAddOnView]"
Description: "Option [Drawing Scale: 100.000000]"
Description: "Option [Global Unique Identifiers (GUID): Keep existing]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and ARCHICAD 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Explode Composite and Complex Profile elements into parts: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: On]"
Description: "Option [Use legacy geometric methods as in Coordination View 1.0: Off]"
Description: "Option [IFC Site Geometry: As boundary representation (BRep)]"
Description: "Option [IFC Site Location: At Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
File name: "C:\Users\a013241\Desktop\質疑\【再】質問2_ガラリ透過\Archi22検証モデル.ifc"
Time stamp: "2020-02-07T11:17:05"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.09 : 26 Sep 2013"
Originating system: "IFC file generated by GRAPHISOFT ARCHICAD-64 22.0.0 JPN FULL Windows version (IFC add-on version: 6021 JPN FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "ARCHICAD-64" version "22.0.0" identifier "IFC add-on version: 6021 JPN FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT"

People and organizations
  Person "未定義" of Organization "未定義"
  Owner history of Person "未定義" of Organization "未定義" | application "ARCHICAD-64" version "22.0.0" identifier "IFC add-on version: 6021 JPN FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT" | change ADDED | created 1581041825 (2020-02-07T02:17:05Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: STERADIAN
  CURRENCY: JPY
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "プロジェクト"
  IFCSITE "サイト" | latitude 35° 42′ 0″ | longitude 139° 46′ 0″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "建築"
      IFCBUILDINGSTOREY "1FL" | elevation 0.
        contains 4 elements
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "原点QUBE" | names: "除外" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_原点QUBE, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_原点QUBE
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "躯体-コンクリート 160" | names: "W1" | material: "躯体-コンクリート" | property sets: ArchiCADProperties, 一般性能, 仕上情報, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, BaseQuantities
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "ガラリ" | names: "AW2" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_ガラリ, 建具表（窓）, AC_Pset_RenovationAndPhasing, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "引違い" | names: "AW4" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_引違い, 建具表（窓）, AC_Pset_RenovationAndPhasing, BaseQuantities, ArchiCADQuantities

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "原点QUBE" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "躯体-コンクリート 160" | 1 occurrence
  IFCWINDOWSTYLE "ガラリ" | 1 occurrence
  IFCWINDOWSTYLE "引違い" | 1 occurrence

Property sets
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 5000. [MILLI METRE]
    Height = 5000. [MILLI METRE]
    NetHeight = 5000. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.33461124638 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 41.7066014494 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 6.6730562319 [CUBIC_METRE]
    Height = 5000. [MILLI METRE]
    Length = 8341.32028987 [MILLI METRE]
    NetFootprintArea = 1.33461124638 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 37.4216514494 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 5.94309332955 [CUBIC_METRE]
    Width = 160. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 2.1252 [SQUARE_METRE]
    Depth = 160. [MILLI METRE]
    GrossArea = 2.1252 [SQUARE_METRE]
    Height = 1265. [MILLI METRE]
    Perimeter = 5890. [MILLI METRE]
    Volume = 0.030736375 [CUBIC_METRE]
    Width = 1680. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 2.1252 [SQUARE_METRE]
    Depth = 160. [MILLI METRE]
    GrossArea = 2.1252 [SQUARE_METRE]
    Height = 1265. [MILLI METRE]
    Perimeter = 5890. [MILLI METRE]
    Volume = 0.045853175 [CUBIC_METRE]
    Width = 1680. [MILLI METRE]
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    ARCHICAD IFC ID = "3c1C9asEX08R_nYnjRcnoq" (IFCLABEL)
    タイプ = "オブジェクト" (IFCLABEL)
    ビルディングマテリアル (全て) = "" (IFCLABEL)
    ビルディングマテリアル/複合構造/断面形状/塗りつぶし = "0 %" (IFCLABEL)
    ホットリンク マスタID = "" (IFCLABEL)
    ホットリンクおよび要素ID = "除外" (IFCLABEL)
    ホームフロア名 = "1FL" (IFCLABEL)
    ホームフロア数 = "1" (IFCLABEL)
    ユニークID = "E604C264-D8E8-4021-BFB1-8B1B5B9B1CB4" (IFCLABEL)
    ライブラリ部品名 = "原点QUBE" (IFCLABEL)
    ラベルテキスト = "" (IFCLABEL)
    リノベーションステータス = "既存" (IFCLABEL)
    リノベーションフィルタで表示 = "全ての関連フィルタ" (IFCLABEL)
    リンクされた変更 = "" (IFCLABEL)
    レイヤー = "MG0_グリッド(IFC基点)" (IFCLABEL)
    ロック状態 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    位置 = "未定義" (IFCLABEL)
    回転角 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    塗りつぶし種類 = "0 %" (IFCLABEL)
    外部 IFC ID = "" (IFCLABEL)
    干渉ゾーン = "" (IFCLABEL)
    材質 (全て) = "ペイント - バーミリオン" (IFCLABEL)
    材質 = "木材 - マツ 木目 縦" (IFCLABEL)
    構造機能 = "未定義" (IFCLABEL)
    特性オブジェクト名 = "" (IFCLABEL)
    要素ID = "除外" (IFCLABEL)
    親ID = "除外" (IFCLABEL)
    関連ゾーン名 = "" (IFCLABEL)
    関連ゾーン番号 = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ARCHICAD IFC ID = "3x6_lw0ij4O9nfx$Lv3NQd" (IFCLABEL)
    ARCHICAD 分類 - 22 = "壁" (IFCLABEL)
    タイプ = "壁" (IFCLABEL)
    ビルディングマテリアル (全て) = "躯体-コンクリート" (IFCLABEL)
    ビルディングマテリアル = "躯体-コンクリート" (IFCLABEL)
    ビルディングマテリアル/複合構造/断面形状/塗りつぶし = "躯体-コンクリート" (IFCLABEL)
    ホットリンク マスタID = "" (IFCLABEL)
    ホットリンクおよび要素ID = "W1" (IFCLABEL)
    ホームフロア名 = "1FL" (IFCLABEL)
    ホームフロア数 = "1" (IFCLABEL)
    ユニークID = "FB1BEBFA-02CB-4460-9C69-EFF5790D76A7" (IFCLABEL)
    ラベルテキスト = "" (IFCLABEL)
    リノベーションステータス = "既存" (IFCLABEL)
    リノベーションフィルタで表示 = "全ての関連フィルタ" (IFCLABEL)
    リンクされた変更 = "" (IFCLABEL)
    レイヤー = "M210_壁_RC系" (IFCLABEL)
    ロック状態 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    上部リンクフロア = "配置フロア + 1 (2FL)" (IFCLABEL)
    位置 = "未定義" (IFCLABEL)
    傾斜角度 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    内面材質 = "TK-2：コンクリート打放し" (IFCLABEL)
    図形作成法 = "均一" (IFCLABEL)
    基準線位置 = "中央" (IFCLABEL)
    壁内側傾斜角度 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    壁外側傾斜角度 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    壁形状 = "直線" (IFCLABEL)
    外部 IFC ID = "" (IFCLABEL)
    外面材質 = "TK-2：コンクリート打放し" (IFCLABEL)
    干渉ゾーン = "" (IFCLABEL)
    材質 (全て) = "TK-2：コンクリート打放し" (IFCLABEL)
    構造タイプ = "基本" (IFCLABEL)
    構造機能 = "構造耐力要素" (IFCLABEL)
    特性オブジェクト名 = "" (IFCLABEL)
    相対上部リンクフロア = "配置フロア + 1" (IFCLABEL)
    絶対上部リンクフロア = "2FL" (IFCLABEL)
    要素ID = "W1" (IFCLABEL)
    親ID = "W1" (IFCLABEL)
    辺材質 = "TK-2：コンクリート打放し" (IFCLABEL)
    関連ゾーン名 = "" (IFCLABEL)
    関連ゾーン番号 = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    ARCHICAD IFC ID = "0_hh2gyvz9ZR6WpxBrfvsc" (IFCLABEL)
    ARCHICAD 分類 - 22 = "窓" (IFCLABEL)
    タイプ = "窓" (IFCLABEL)
    ビルディングマテリアル (全て) = "" (IFCLABEL)
    ビルディングマテリアル/複合構造/断面形状/塗りつぶし = "背景" (IFCLABEL)
    ホットリンク マスタID = "" (IFCLABEL)
    ホットリンクおよび要素ID = "AW2" (IFCLABEL)
    ホームフロア名 = "1FL" (IFCLABEL)
    ホームフロア数 = "1" (IFCLABEL)
    ユニット寸法 = "1,600.0×1,200.0" (IFCLABEL)
    ユニークID = "3EAEB0AA-F39F-498D-B1A0-CFB2F5A79DA6" (IFCLABEL)
    ライブラリ部品名 = "ガラリ" (IFCLABEL)
    ラベルテキスト = "" (IFCLABEL)
    リノベーションステータス = "既存" (IFCLABEL)
    リノベーションフィルタで表示 = "全ての関連フィルタ" (IFCLABEL)
    リンクされた変更 = "" (IFCLABEL)
    レイヤー = "M210_壁_RC系" (IFCLABEL)
    ロック状態 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    位置 = "未定義" (IFCLABEL)
    公称幅x高さ = "1,600.0×1,200.0" (IFCLABEL)
    公称幅x高さx厚さ = "1,600.0×1,200.0×160.0" (IFCLABEL)
    塗りつぶし種類 = "背景" (IFCLABEL)
    壁構造 = "躯体-コンクリート" (IFCLABEL)
    壁開口寸法 = "1,720.0×1,350.0" (IFCLABEL)
    外部 IFC ID = "" (IFCLABEL)
    干渉ゾーン = "" (IFCLABEL)
    扉寸法 = "1,600.0×1,200.0" (IFCLABEL)
    抱き寸法 = "1,600.0×1,200.0" (IFCLABEL)
    方向 = "右" (IFCLABEL)
    材質 (全て) = "金属 - アルミニウム; ペイント - サンドベージュ; TK-2：コンクリート打放し" (IFCLABEL)
    構造機能 = "未定義" (IFCLABEL)
    特性オブジェクト名 = "" (IFCLABEL)
    要素ID = "AW2" (IFCLABEL)
    親ID = "W1" (IFCLABEL)
    開口部 ライブラリ部品名 = "ガラリ" (IFCLABEL)
    開口部 側面塗りつぶし索引 = "背景" (IFCLABEL)
    間口寸法 = "1,600.0×1,200.0" (IFCLABEL)
    関連ゾーン名 = "" (IFCLABEL)
    関連ゾーン番号 = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    ARCHICAD IFC ID = "26Qzv3Nrv7nwqY10lB0qwR" (IFCLABEL)
    ARCHICAD 分類 - 22 = "窓" (IFCLABEL)
    タイプ = "窓" (IFCLABEL)
    ビルディングマテリアル (全て) = "" (IFCLABEL)
    ビルディングマテリアル/複合構造/断面形状/塗りつぶし = "背景" (IFCLABEL)
    ホットリンク マスタID = "" (IFCLABEL)
    ホットリンクおよび要素ID = "AW4" (IFCLABEL)
    ホームフロア名 = "1FL" (IFCLABEL)
    ホームフロア数 = "1" (IFCLABEL)
    ユニット寸法 = "1,600.0×1,200.0" (IFCLABEL)
    ユニークID = "866BDE43-5F5E-47C7-AD22-040BCB034E9B" (IFCLABEL)
    ライブラリ部品名 = "引違い" (IFCLABEL)
    ラベルテキスト = "" (IFCLABEL)
    リノベーションステータス = "既存" (IFCLABEL)
    リノベーションフィルタで表示 = "全ての関連フィルタ" (IFCLABEL)
    リンクされた変更 = "" (IFCLABEL)
    レイヤー = "M210_壁_RC系" (IFCLABEL)
    ロック状態 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    位置 = "未定義" (IFCLABEL)
    公称幅x高さ = "1,600.0×1,200.0" (IFCLABEL)
    公称幅x高さx厚さ = "1,600.0×1,200.0×160.0" (IFCLABEL)
    塗りつぶし種類 = "背景" (IFCLABEL)
    壁構造 = "躯体-コンクリート" (IFCLABEL)
    壁開口寸法 = "1,720.0×1,350.0" (IFCLABEL)
    外部 IFC ID = "" (IFCLABEL)
    干渉ゾーン = "" (IFCLABEL)
    扉寸法 = "1,600.0×1,200.0" (IFCLABEL)
    抱き寸法 = "1,600.0×1,200.0" (IFCLABEL)
    方向 = "左" (IFCLABEL)
    材質 (全て) = "ガラス - シンプル; 金属 - アルミニウム; ペイント - サンドベージュ; TK-2：コンクリート打放し" (IFCLABEL)
    構造機能 = "未定義" (IFCLABEL)
    特性オブジェクト名 = "" (IFCLABEL)
    要素ID = "AW4" (IFCLABEL)
    親ID = "W1" (IFCLABEL)
    開口部 ライブラリ部品名 = "引違い" (IFCLABEL)
    開口部 側面塗りつぶし索引 = "背景" (IFCLABEL)
    間口寸法 = "1,600.0×1,200.0" (IFCLABEL)
    関連ゾーン名 = "" (IFCLABEL)
    関連ゾーン番号 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_原点QUBE | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2Dペン = "カラー色分図 01" (IFCLABEL)
    2Dホットスポットを3Dで表示 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    4隅に配置 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    サイズ = 0.2 (IFCREAL)
    ビルディングマテリアル = "砂利" (IFCLABEL)
    一段目以外の材質 = "ペイント - ロイヤルブルー" (IFCLABEL)
    切断線ペン = "コンクリート" (IFCLABEL)
    切断線種 = 1. (IFCREAL)
    原点材質 = "ペイント - コバルトブルー" (IFCLABEL)
    各フロアに面を表示 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    地下区切り表示の材質 = "ペイント - フォーレストグリーン" (IFCLABEL)
    材質 = "ペイント - バーミリオン" (IFCLABEL)
    線種 = 1. (IFCREAL)
    ３D原点表示 = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_RenovationAndPhasing | properties | on 4 objects (2 IFCWINDOW, 1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 1 IFCWALL)
    Renovation Status = "Existing" (IFCLABEL)
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    GLからの高度 = 0. [MILLI METRE]
    リンク/配置フロアまでの高度 = 0. [MILLI METRE]
    下部オフセット = 0. [MILLI METRE]
    幅 = 1000. [MILLI METRE]
    正味体積 = 1. [CUBIC_METRE]
    海抜までの高度 = 0. [MILLI METRE]
    表面積 = 6. [SQUARE_METRE]
    長さ(A) = 1000. [MILLI METRE]
    面積 = 1. [SQUARE_METRE]
    高さ = 1000. [MILLI METRE]
    高度 1 = 0. [MILLI METRE]
    高度 2 = 0. [MILLI METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D長さ = 8341.32028987 [MILLI METRE]
    GLからの高度 = 0. [MILLI METRE]
    ドア数 = 0.
    ドア総幅 = 0. [MILLI METRE]
    ドア面積 = 0. [SQUARE_METRE]
    リンク/配置フロアまでの高度 = 0. [MILLI METRE]
    上部オフセット = 0. [MILLI METRE]
    下部オフセット = 0. [MILLI METRE]
    内面分析的開口面積 = 4.3195 [SQUARE_METRE]
    内面壁層の厚さ = 0. [MILLI METRE]
    内面壁長さ = 8341.32028987 [MILLI METRE]
    内面正味表面積 = 37.3871014494 [SQUARE_METRE]
    内面総壁表面積 = 41.7066014494 [SQUARE_METRE]
    厚さ = 160. [MILLI METRE]
    基準線長さ = 8341.32028987 [MILLI METRE]
    壁中心長さ = 8341.32028987 [MILLI METRE]
    壁内開口面積 = 0. [SQUARE_METRE]
    壁平均長 = 8341.32028987 [MILLI METRE]
    壁断熱材厚 = 0. [MILLI METRE]
    壁最大高さ = 5000. [MILLI METRE]
    壁最小高さ = 5000. [MILLI METRE]
    壁終点厚さ = 160. [MILLI METRE]
    壁面積 = 1.33461124638 [SQUARE_METRE]
    外面分析的開口面積 = 4.2504 [SQUARE_METRE]
    外面壁層の厚さ = 0. [MILLI METRE]
    外面壁長さ = 8341.32028987 [MILLI METRE]
    外面正味表面積 = 37.4562014494 [SQUARE_METRE]
    外面総壁表面積 = 41.7066014494 [SQUARE_METRE]
    幅 = 160. [MILLI METRE]
    平面図外周 = 17002.6405797 [MILLI METRE]
    最大内面層の高さ = 0. [MILLI METRE]
    最大外面層の高さ = 0. [MILLI METRE]
    最小内面層の高さ = 0. [MILLI METRE]
    最小外面層の高さ = 0. [MILLI METRE]
    条件付き体積 = 6.6730562319 [CUBIC_METRE]
    条件付き内面表面積 = 37.3871014494 [SQUARE_METRE]
    条件付き内面長さ = 8341.32028987 [MILLI METRE]
    条件付き外面表面積 = 37.4562014494 [SQUARE_METRE]
    条件付き外面長さ = 8341.32028987 [MILLI METRE]
    柱体積 = 0. [CUBIC_METRE]
    柱数 = 0.
    正味体積 = 5.94309332955 [CUBIC_METRE]
    海抜までの高度 = 0. [MILLI METRE]
    穴数(単純開口数) = 0.
    空気層厚さ = 0. [MILLI METRE]
    窓数 = 2.
    窓総幅 = 3200. [MILLI METRE]
    窓面積 = 3.84 [SQUARE_METRE]
    総体積 = 6.6730562319 [CUBIC_METRE]
    表面積 = 37.4562014494 [SQUARE_METRE]
    辺の正味表面積 = 4.26922249276 [SQUARE_METRE]
    開口部分解法体積 = 0.729962902348 [CUBIC_METRE]
    面積 = 1.33461124638 [SQUARE_METRE]
    高さ = 5000. [MILLI METRE]
    高度 1 = 0. [MILLI METRE]
    高度 2 = 0. [MILLI METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    GLからの高度 = 1600. [MILLI METRE]
    リンク/配置フロアまでの高度 = 1600. [MILLI METRE]
    下端/上端値 = 1600. [MILLI METRE]
    下部オフセット = 1600. [MILLI METRE]
    壁厚さ = 160. [MILLI METRE]
    幅 = 1600. [MILLI METRE]
    枠厚さ = 50. [MILLI METRE]
    正味体積 = 0.030736375 [CUBIC_METRE]
    海抜までの高度 = 1600. [MILLI METRE]
    窓/ドア公称上端高さ = 2800. [MILLI METRE]
    窓/ドア公称下端高さ = 1600. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁側上端高さ = 2800. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁側下端高さ = 1600. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁側公称開口部幅 = 1600. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁側公称開口部高さ = 1200. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁側開口部幅 = 1680. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁側開口部面積 = 2.1252 [SQUARE_METRE]
    窓/ドア外壁側開口部高さ = 1265. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁反対側上端高さ = 2800. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁反対側下端高さ = 1600. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁反対側公称開口部幅 = 1600. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁反対側公称開口部高さ = 1200. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁反対側開口部幅 = 1630. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁反対側開口部面積 = 2.15975 [SQUARE_METRE]
    窓/ドア外壁反対側開口部高さ = 1325. [MILLI METRE]
    窓/ドア抱き側開口面積 = 1.92 [SQUARE_METRE]
    窓/ドア抱き反対側開口面積 = 1.92 [SQUARE_METRE]
    窓/ドア開口 表面積 = 5.02523644424 [SQUARE_METRE]
    窓/ドア開口 開口部体積 = 0.3649816496 [CUBIC_METRE]
    窓/ドア開口部公称体積 = 0.3072 [CUBIC_METRE]
    窓/ドア開口面積 = 1.92 [SQUARE_METRE]
    表面積 = 5.02523644424 [SQUARE_METRE]
    高さ = 1200. [MILLI METRE]
    高度 1 = 1600. [MILLI METRE]
    高度 2 = 1600. [MILLI METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    GLからの高度 = 1600. [MILLI METRE]
    リンク/配置フロアまでの高度 = 1600. [MILLI METRE]
    下端/上端値 = 1600. [MILLI METRE]
    下部オフセット = 1600. [MILLI METRE]
    壁厚さ = 160. [MILLI METRE]
    幅 = 1600. [MILLI METRE]
    枠厚さ = 50. [MILLI METRE]
    正味体積 = 0.045853175 [CUBIC_METRE]
    海抜までの高度 = 1600. [MILLI METRE]
    窓/ドア公称上端高さ = 2800. [MILLI METRE]
    窓/ドア公称下端高さ = 1600. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁側上端高さ = 2800. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁側下端高さ = 1600. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁側公称開口部幅 = 1600. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁側公称開口部高さ = 1200. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁側開口部幅 = 1680. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁側開口部面積 = 2.1252 [SQUARE_METRE]
    窓/ドア外壁側開口部高さ = 1265. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁反対側上端高さ = 2800. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁反対側下端高さ = 1600. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁反対側公称開口部幅 = 1600. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁反対側公称開口部高さ = 1200. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁反対側開口部幅 = 1630. [MILLI METRE]
    窓/ドア外壁反対側開口部面積 = 2.15975 [SQUARE_METRE]
    窓/ドア外壁反対側開口部高さ = 1325. [MILLI METRE]
    窓/ドア抱き側開口面積 = 1.92 [SQUARE_METRE]
    窓/ドア抱き反対側開口面積 = 1.92 [SQUARE_METRE]
    窓/ドア開口 表面積 = 6.96945355281 [SQUARE_METRE]
    窓/ドア開口 開口部体積 = 0.3649816496 [CUBIC_METRE]
    窓/ドア開口部公称体積 = 0.3072 [CUBIC_METRE]
    窓/ドア開口面積 = 1.92 [SQUARE_METRE]
    表面積 = 6.96945355281 [SQUARE_METRE]
    高さ = 1200. [MILLI METRE]
    高度 1 = 1600. [MILLI METRE]
    高度 2 = 1600. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_原点QUBE | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    上部レベル = 0. [MILLI METRE]
    下部レベル = 1000. [MILLI METRE]
    寸法 1 = 1000. [MILLI METRE]
    寸法 2 = 1000. [MILLI METRE]
    配置_X = 10000. [MILLI METRE]
    配置_Y = 10000. [MILLI METRE]
    高さ = 1000. [MILLI METRE]
  一般性能 | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    区画 = "未選択" (IFCLABEL)
    告示番号 = "未定義" (IFCLABEL)
    壁遮音性能 = "未選択" (IFCLABEL)
    耐火性能 = "未選択" (IFCLABEL)
    認定番号 = "未定義" (IFCLABEL)
  仕上情報 | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    WEBサイト = "未定義" (IFCLABEL)
    メーカー = "未定義" (IFCLABEL)
    名称 = "未定義" (IFCLABEL)
    品番 = "未定義" (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_ガラリ | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D サッシュパネルのペン = "窓" (IFCLABEL)
    2D サッシュ開口線のペン = "建具軌跡" (IFCLABEL)
    2D 表示 (iViewtype_2D) = 1. (IFCREAL)
    2Dシンボル表示のMVOを上書き = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2Dホットスポットを3Dで表示 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    2D建具背面の無地塗つぶし = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D枠用ペン = "建具枠・額縁" (IFCLABEL)
    2D額縁塗りつぶし = "木材1" (IFCLABEL)
    3Dガラスシンボル 側面 = 3. (IFCREAL)
    3D開口テキスト = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D開口線 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D開口線 側面 = 3. (IFCREAL)
    ID表示 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IFC操作 (ifc_optype) = 0. (IFCREAL)
    IFC操作 (ifc_optypestr) = "未定義" (IFCLABEL)
    MO API 窓コード = 32. (IFCREAL)
    unqID = "" (IFCLABEL)
    “ｈ”を0でも表示 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    カテンボックス幕板伸び = TRUE (IFCBOOLEAN)
    カーテンボックスの有無 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    カーテンボックス上部線種 = 2. (IFCREAL)
    カーテンボックス上部線色 = "見上げ線" (IFCLABEL)
    カーテンボックス配置 = "膳板内" (IFCLABEL)
    ガラス 厚 = "未定" (IFCLABEL)
    ガラス 押え = "未定" (IFCLABEL)
    ガラス 種類 = "未定" (IFCLABEL)
    ガラスのペン = "レタッチ 01" (IFCLABEL)
    ガラス材質 = "ガラス - シンプル" (IFCLABEL)
    ガラリ 仕上 = "未定" (IFCLABEL)
    ガラリ 材質 = "未定" (IFCLABEL)
    ガラリ向き = "横" (IFCLABEL)
    ガラリ機構 = "未定" (IFCLABEL)
    キープラン表示 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    サイズ表示位置X (用紙) (size_anno_x_M) = 0.005 (IFCREAL)
    サイズ表示位置X (用紙) (size_anno_x_paper) = 5. (IFCREAL)
    サイズ表示位置Y (用紙) (size_anno_y_M) = 0. (IFCREAL)
    サイズ表示位置Y (用紙) (size_anno_y_paper) = 0. (IFCREAL)
    サッシ材質 = "木材 - マツ 木目 横" (IFCLABEL)
    シンボルのペン = "BM コンクリート" (IFCLABEL)
    ドア3D投影のMVOを上書き = FALSE (IFCBOOLEAN)
    フォント = "HGSｺﾞｼｯｸM 日本語" (IFCLABEL)
    ペン = "建具記号" (IFCLABEL)
    ホットスポット(0-なし,1-2D,2-3D,3-全て) = 3. (IFCREAL)
    マーカーサイズ (用紙) (k_dia_M) = 0.0042 (IFCREAL)
    マーカーサイズ (用紙) (k_dia_paper) = 4.2 (IFCREAL)
    マーカーサイズ (用紙) (r_dia_M) = 0.002 (IFCREAL)
    マーカーサイズ (用紙) (r_dia_paper) = 2. (IFCREAL)
    マーカータイプ = "タイプ1" (IFCLABEL)
    マーカータイプをスケールに連動 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    マーカーペン = "記号" (IFCLABEL)
    マーカー塗りつぶし = "25 %" (IFCLABEL)
    マーカー塗りつぶしあり/なし = FALSE (IFCBOOLEAN)
    マーカー塗りつぶしペン = "カラー色分図 01" (IFCLABEL)
    マーカー塗りつぶし背景ペン = "透過" (IFCLABEL)
    メーカー = "" (IFCLABEL)
    ルーバー材質 = "金属 - アルミニウム" (IFCLABEL)
    ルーバー角度 = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    下枠材質 = "金属 - アルミニウム" (IFCLABEL)
    下枠非表示オプション = 2. (IFCREAL)
    中間表現スケールm （1/n～1/m) = 100. (IFCREAL)
    付属金物 = "未定" (IFCLABEL)
    価格 = 0. (IFCREAL)
    備考 = "" (IFCLABEL)
    傾斜壁角度１ = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    傾斜壁角度２ = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    内側層の延長 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    内外区分 = "外" (IFCLABEL)
    内寸を公称サイズに設定 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    型番 = "" (IFCLABEL)
    壁ID = "W1" (IFCLABEL)
    壁上部抱きを使用 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    壁厚変更フラグ = FALSE (IFCBOOLEAN)
    壁断面形状 = 1. (IFCREAL)
    壁輪郭(0-なし,1-全て,2-側面,3-長さ) = 0. (IFCREAL)
    壁開口を公称サイズに設定 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    壁開口寸法タイプ = 1. (IFCREAL)
    外側層の延長 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    天板材質 = "ペイント - サンドベージュ" (IFCLABEL)
    字サイズ = 1.4 (IFCREAL)
    字サイズユーザー設定 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    平面図中心線 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    平面図中心線種 = 1. (IFCREAL)
    平面図開口線種 = 2. (IFCREAL)
    延長する内側層の数 = 0. (IFCREAL)
    延長する外側層の数 = 0. (IFCREAL)
    延長線種 = 1. (IFCREAL)
    建具サイズ表示 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    建具下端レベルは壁を基準とする = FALSE (IFCBOOLEAN)
    建具文字サイズ (mm) = 1.43 (IFCREAL)
    建具断面形状 (ui_shape2D) = 1. (IFCREAL)
    建具断面形状 (ui_shapeSE) = 1. (IFCREAL)
    建具番号 = 0. (IFCREAL)
    建具番号-枝番 = "0" (IFCLABEL)
    建具番号-枝番文字入力 = "" (IFCLABEL)
    建具種類 = "AG" (IFCLABEL)
    建具符号任意角度 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    建具符号方向 = "任意角度" (IFCLABEL)
    建具表平面表示 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    建具記号で塗りつぶしを使用 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    建具記号塗りつぶしペン = "BM コンクリート" (IFCLABEL)
    建具記号塗りつぶし種類 = "背景" (IFCLABEL)
    建具記号塗りつぶし背景ペン = "白背景" (IFCLABEL)
    建具識別コード（0=窓,1=ドア,2=シャッター) = 0. (IFCREAL)
    引き出し線角度 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    引出し線 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    強さ = "未定" (IFCLABEL)
    形式 = "ガラリ" (IFCLABEL)
    扉ペン = "レタッチ 01" (IFCLABEL)
    手動開放装置 = "未定" (IFCLABEL)
    抱き形状 = 1. (IFCREAL)
    抱き形状変化確認用 = 3. (IFCREAL)
    抱き配置位置 = 1. (IFCREAL)
    接続されたゾーンを値として使用 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    断面表示 = 1. (IFCREAL)
    曲線壁の開口部でホットスポットを表示 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    枝番(0=なし) = 0. (IFCREAL)
    枠 仕上 = "未定" (IFCLABEL)
    枠 材質 = "未定" (IFCLABEL)
    枠ペン = "レタッチ 01" (IFCLABEL)
    枠材質 (gs_frame_mat) = "木材 - マツ 木目 縦" (IFCLABEL)
    枠材質 (matframe) = "金属 - アルミニウム" (IFCLABEL)
    気密 = "未定" (IFCLABEL)
    水切り 仕上 = "未定" (IFCLABEL)
    水切り 材質 = "未定" (IFCLABEL)
    水切り有無 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    水密 = "未定" (IFCLABEL)
    水平分割数 = 1. (IFCREAL)
    法規制 = "未定" (IFCLABEL)
    法規制マーカー = FALSE (IFCBOOLEAN)
    現在の公称サイズを選択に切り替え = FALSE (IFCBOOLEAN)
    用紙スケール = FALSE (IFCBOOLEAN)
    網戸 形式 = "未定" (IFCLABEL)
    網種類 = "未定" (IFCLABEL)
    線種 = 1. (IFCREAL)
    縦分割数 = 1. (IFCREAL)
    膳板・額縁 仕上 = "未定" (IFCLABEL)
    膳板・額縁 材質 = "未定" (IFCLABEL)
    色番号 = "" (IFCLABEL)
    詳細 = 1. (IFCREAL)
    詳細レベル = 1. (IFCREAL)
    詳細表現スケールn (1/1 - 1/n) = 50. (IFCREAL)
    追記位置X1 (用紙) (n_offx1_M) = -0.0055 (IFCREAL)
    追記位置X1 (用紙) (n_offx1_paper) = -5.5 (IFCREAL)
    追記位置X2 (用紙) (n_offx2_M) = -0.0055 (IFCREAL)
    追記位置X2 (用紙) (n_offx2_paper) = -5.5 (IFCREAL)
    追記位置X3 (用紙) (n_offx3_M) = 0.0055 (IFCREAL)
    追記位置X3 (用紙) (n_offx3_paper) = 5.5 (IFCREAL)
    追記位置X4 (用紙) (n_offx4_M) = 0.0055 (IFCREAL)
    追記位置X4 (用紙) (n_offx4_paper) = 5.5 (IFCREAL)
    追記位置Y1 (用紙) (n_offy1_M) = 0.0025 (IFCREAL)
    追記位置Y1 (用紙) (n_offy1_paper) = 2.5 (IFCREAL)
    追記位置Y2 (用紙) (n_offy2_M) = -0.0025 (IFCREAL)
    追記位置Y2 (用紙) (n_offy2_paper) = -2.5 (IFCREAL)
    追記位置Y3 (用紙) (n_offy3_M) = 0.0025 (IFCREAL)
    追記位置Y3 (用紙) (n_offy3_paper) = 2.5 (IFCREAL)
    追記位置Y4 (用紙) (n_offy4_M) = -0.0025 (IFCREAL)
    追記位置Y4 (用紙) (n_offy4_paper) = -2.5 (IFCREAL)
    追記文字サイズ (mm) = 1.43 (IFCREAL)
    追記項目1 = "" (IFCLABEL)
    追記項目2 = "" (IFCLABEL)
    追記項目3 = "" (IFCLABEL)
    追記項目4 = "" (IFCLABEL)
    連続個数 = 1. (IFCREAL)
    遮音 = "未定" (IFCLABEL)
    開口の側面を曲線壁に沿う = FALSE (IFCBOOLEAN)
    開口部は壁側面の材質 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    関連ゾーン = "" (IFCLABEL)
    離れX (用紙) (k_lenb_M) = 0. (IFCREAL)
    離れX (用紙) (k_lenb_paper) = 0. (IFCREAL)
    離れX (用紙) (r_lenb_M) = 0. (IFCREAL)
    離れX (用紙) (r_lenb_paper) = 0. (IFCREAL)
    離れY (用紙) (k_lena_M) = 0.01 (IFCREAL)
    離れY (用紙) (k_lena_paper) = 10. (IFCREAL)
    離れY (用紙) (r_lena_M) = -0.005 (IFCREAL)
    離れY (用紙) (r_lena_paper) = -5. (IFCREAL)
    離れオフセット (用紙) (k_lenc_M) = 0. (IFCREAL)
    離れオフセット (用紙) (k_lenc_paper) = 0. (IFCREAL)
    額縁/単純開口 = "額縁" (IFCLABEL)
    額縁の表示/非表示 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    額縁表現 = 2. (IFCREAL)
    額縁設定有無 = FALSE (IFCBOOLEAN)
  建具表（窓） | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    ガラス：種類及び厚さ = "未定義" (IFCLABEL)
    ガラリ：仕上 = "未定義" (IFCLABEL)
    ガラリ：形状 = "未定義" (IFCLABEL)
    ガラリ：材質 = "未定義" (IFCLABEL)
    グレイシング：材質 = "未定義" (IFCLABEL)
    備考 = "未定義" (IFCLABEL)
    室名 = "未定義" (IFCLABEL)
    形式記号 = "未定義" (IFCLABEL)
    枠：下枠 = "未定義" (IFCLABEL)
    枠：仕上 = "未定義" (IFCLABEL)
    枠：材質 = "未定義" (IFCLABEL)
    枠：縦枠 = "未定義" (IFCLABEL)
    枠：見込 = "未定義" (IFCLABEL)
    水切：仕上 = "未定義" (IFCLABEL)
    水切：材質 = "未定義" (IFCLABEL)
    水切：見込 = "未定義" (IFCLABEL)
    法規制 = "未定義" (IFCLABEL)
    網戸：材質 = "未定義" (IFCLABEL)
    網戸：開閉方式 = "未定義" (IFCLABEL)
    部位 = "未選択" (IFCLABEL)
    金物 = "未定義" (IFCLABEL)
    階 = "未定義" (IFCLABEL)
    障子：仕上 = "未定義" (IFCLABEL)
    障子：材質 = "未定義" (IFCLABEL)
    額縁：仕上 = "未定義" (IFCLABEL)
    額縁：材質 = "未定義" (IFCLABEL)
    額縁：見込 = "未定義" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_ガラリ | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC上開口部拡張サイズ = 0. [MILLI METRE]
    AC下開口部拡張サイズ = 0. [MILLI METRE]
    AC右開口部拡張サイズ = 0. [MILLI METRE]
    AC左開口部拡張サイズ = 0. [MILLI METRE]
    ちり１ = 15. [MILLI METRE]
    ちり２ = 10. [MILLI METRE]
    カーテンボックス右延長長さ = 100. [MILLI METRE]
    カーテンボックス左延長長さ = 100. [MILLI METRE]
    カーテンボックス幅 = 100. [MILLI METRE]
    カーテンボックス深さ1 = 100. [MILLI METRE]
    カーテンボックス深さ2 = 50. [MILLI METRE]
    カーテンボックス見附 = 35. [MILLI METRE]
    ガラス 厚 = 20. [MILLI METRE]
    サイズ表示位置X = 500. [MILLI METRE]
    サイズ表示位置Y = 0. [MILLI METRE]
    サッシ フレームの厚さ = 50. [MILLI METRE]
    パネル高さ = 1200. [MILLI METRE]
    フロアレベルから建具下端までの高さ = 1600. [MILLI METRE]
    マーカーサイズ (k_dia) = 420. [MILLI METRE]
    マーカーサイズ (r_dia) = 200. [MILLI METRE]
    ユニット幅 = 1600. [MILLI METRE]
    ユニット高さ = 1200. [MILLI METRE]
    上枠見付 (gs_sash_width) = 50. [MILLI METRE]
    上枠見付 (p1) = 15. [MILLI METRE]
    上枠見付 (shw) = 40. [MILLI METRE]
    上端シール幅 = 20. [MILLI METRE]
    上部レベル = 0. [MILLI METRE]
    下枠逃げ寸法 = 90. [MILLI METRE]
    下端シール幅 = 30. [MILLI METRE]
    下部レベル = 1000. [MILLI METRE]
    下部躯体勾配高さ = 20. [MILLI METRE]
    中心からの距離 = 100. [MILLI METRE]
    全体壁厚 = 200. [MILLI METRE]
    内側仕上げ厚 = 0. [MILLI METRE]
    内壁までの距離 = 0. [MILLI METRE]
    内部１層目仕上げ厚 = 0. [MILLI METRE]
    可動部の幅 = 1600. [MILLI METRE]
    基準点垂直方向オフセット = 0. [MILLI METRE]
    基準点水平方向オフセット = 0. [MILLI METRE]
    壁下端レベル = 0. [MILLI METRE]
    壁躯体に抱き = 45. [MILLI METRE]
    壁開口幅 = 1720. [MILLI METRE]
    壁開口高さ = 1350. [MILLI METRE]
    外側仕上げ厚 = 0. [MILLI METRE]
    外壁までの距離 = 0. [MILLI METRE]
    外壁側額縁見付 = 25. [MILLI METRE]
    床とFLのレベル差 = 0. [MILLI METRE]
    抱き仕上厚 = 30. [MILLI METRE]
    抱き幅 = 1600. [MILLI METRE]
    抱き見込 = 45. [MILLI METRE]
    抱き高さ = 1200. [MILLI METRE]
    枠と天井のレベル差 = 20. [MILLI METRE]
    枠と額縁のレベル差 = 15. [MILLI METRE]
    枠と額縁のレベル差 下 = 0. [MILLI METRE]
    枠と額縁の差-上 = 10. [MILLI METRE]
    枠見付 (gs_frame_width) = 70. [MILLI METRE]
    枠見付 (p4) = 25. [MILLI METRE]
    枠見付（中間表示） (mid_p1) = 30. [MILLI METRE]
    枠見付（中間表示） (p4_mid) = 30. [MILLI METRE]
    枠見込 (gs_frame_thk) = 50. [MILLI METRE]
    枠見込 (p2_w) = 70. [MILLI METRE]
    枠見込 (p3) = -120. [MILLI METRE]
    横シール幅 = 20. [MILLI METRE]
    欠込寸法 = 45. [MILLI METRE]
    欠込寸法 F = 95. [MILLI METRE]
    欠込寸法（上） = 45. [MILLI METRE]
    水切り働き幅 = 75. [MILLI METRE]
    膳板 見付(0=なし) = 25. [MILLI METRE]
    膳板出幅（前） = 0. [MILLI METRE]
    膳板出幅（横） = 0. [MILLI METRE]
    転び = 5. [MILLI METRE]
    追記位置X1 = -550. [MILLI METRE]
    追記位置X2 = -550. [MILLI METRE]
    追記位置X3 = 550. [MILLI METRE]
    追記位置X4 = 550. [MILLI METRE]
    追記位置Y1 = 250. [MILLI METRE]
    追記位置Y2 = -250. [MILLI METRE]
    追記位置Y3 = 250. [MILLI METRE]
    追記位置Y4 = -250. [MILLI METRE]
    選択壁の壁厚 = 0. [MILLI METRE]
    開口幅 (ac_egress_width) = 1600. [MILLI METRE]
    開口幅 (gs_opening_width) = 1600. [MILLI METRE]
    開口幅 (open_W) = 1000. [MILLI METRE]
    開口高 = 1000. [MILLI METRE]
    開口高さ (ac_egress_height) = 1200. [MILLI METRE]
    開口高さ (gs_opening_height) = 1200. [MILLI METRE]
    離れX (k_lenb) = 0. [MILLI METRE]
    離れX (r_lenb) = 0. [MILLI METRE]
    離れY (k_lena) = 1000. [MILLI METRE]
    離れY (r_lena) = -500. [MILLI METRE]
    離れオフセット = 0. [MILLI METRE]
    額縁見附-上 = 25. [MILLI METRE]
  AC_Pset_引違い | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D サッシュパネルのペン = "窓" (IFCLABEL)
    2D サッシュ開口線のペン = "建具軌跡" (IFCLABEL)
    2D 表示 (iViewtype_2D) = 1. (IFCREAL)
    2Dシンボル表示のMVOを上書き = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2Dホットスポットを3Dで表示 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    2D建具背面の無地塗つぶし = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D枠用ペン = "建具枠・額縁" (IFCLABEL)
    2D額縁塗りつぶし = "木材1" (IFCLABEL)
    3Dガラスシンボル 側面 = 3. (IFCREAL)
    3D開口テキスト = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D開口線 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D開口線 側面 = 3. (IFCREAL)
    ID表示 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IFC操作 (ifc_optype) = 0. (IFCREAL)
    IFC操作 (ifc_optypestr) = "未定義" (IFCLABEL)
    MO API 窓コード = 8. (IFCREAL)
    unqID = "" (IFCLABEL)
    “ｈ”を0でも表示 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    カテンボックス幕板伸び = TRUE (IFCBOOLEAN)
    カーテンボックスの有無 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    カーテンボックス上部線種 = 2. (IFCREAL)
    カーテンボックス上部線色 = "見上げ線" (IFCLABEL)
    カーテンボックス配置 = "膳板内" (IFCLABEL)
    ガラス 厚 = "未定" (IFCLABEL)
    ガラス 押え = "未定" (IFCLABEL)
    ガラス 種類 = "未定" (IFCLABEL)
    ガラスのペン = "レタッチ 01" (IFCLABEL)
    ガラス材質 (gs_glass_mat) = "ガラス - シンプル" (IFCLABEL)
    ガラス材質 (matglass) = "ガラス - シンプル" (IFCLABEL)
    キープラン表示 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    サイズ表示位置X (用紙) (size_anno_x_M) = 0.005 (IFCREAL)
    サイズ表示位置X (用紙) (size_anno_x_paper) = 5. (IFCREAL)
    サイズ表示位置Y (用紙) (size_anno_y_M) = 0. (IFCREAL)
    サイズ表示位置Y (用紙) (size_anno_y_paper) = 0. (IFCREAL)
    サッシ枠材質 = "木材 - マツ 木目 横" (IFCLABEL)
    シンボルのペン = "BM コンクリート" (IFCLABEL)
    ドア3D投影のMVOを上書き = FALSE (IFCBOOLEAN)
    フォント = "HGSｺﾞｼｯｸM 日本語" (IFCLABEL)
    ペン = "建具記号" (IFCLABEL)
    ホットスポット(0-なし,1-2D,2-3D,3-全て) = 3. (IFCREAL)
    マーカーサイズ (用紙) (k_dia_M) = 0.0084 (IFCREAL)
    マーカーサイズ (用紙) (k_dia_paper) = 8.4 (IFCREAL)
    マーカーサイズ (用紙) (r_dia_M) = 0.002 (IFCREAL)
    マーカーサイズ (用紙) (r_dia_paper) = 2. (IFCREAL)
    マーカータイプ = "タイプ1" (IFCLABEL)
    マーカータイプをスケールに連動 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    マーカーペン = "記号" (IFCLABEL)
    マーカー塗りつぶし = "25 %" (IFCLABEL)
    マーカー塗りつぶしあり/なし = FALSE (IFCBOOLEAN)
    マーカー塗りつぶしペン = "カラー色分図 01" (IFCLABEL)
    マーカー塗りつぶし背景ペン = "透過" (IFCLABEL)
    メーカー = "" (IFCLABEL)
    下枠材質 = "金属 - アルミニウム" (IFCLABEL)
    下枠非表示オプション = 2. (IFCREAL)
    中間表現スケールm （1/n～1/m) = 100. (IFCREAL)
    付属金物 = "未定" (IFCLABEL)
    価格 = 0. (IFCREAL)
    備考 = "" (IFCLABEL)
    傾斜壁角度１ = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    傾斜壁角度２ = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    内側層の延長 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    内外区分 = "外" (IFCLABEL)
    内寸を公称サイズに設定 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    内障子 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    型番 = "" (IFCLABEL)
    壁ID = "W1" (IFCLABEL)
    壁上部抱きを使用 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    壁厚変更フラグ = FALSE (IFCBOOLEAN)
    壁断面形状 = 1. (IFCREAL)
    壁輪郭(0-なし,1-全て,2-側面,3-長さ) = 0. (IFCREAL)
    壁開口を公称サイズに設定 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    壁開口寸法タイプ = 1. (IFCREAL)
    外側層の延長 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    天板材質 = "ペイント - サンドベージュ" (IFCLABEL)
    字サイズ = 1.4 (IFCREAL)
    字サイズユーザー設定 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    平面図中心線 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    平面図中心線種 = 1. (IFCREAL)
    平面図開口線 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    平面図開口線種 = 2. (IFCREAL)
    延長する内側層の数 = 0. (IFCREAL)
    延長する外側層の数 = 0. (IFCREAL)
    延長線種 = 1. (IFCREAL)
    建具サイズ表示 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    建具下端レベルは壁を基準とする = FALSE (IFCBOOLEAN)
    建具文字サイズ (mm) = 1.43 (IFCREAL)
    建具断面形状 (ui_shape2D) = 1. (IFCREAL)
    建具断面形状 (ui_shapeSE) = 1. (IFCREAL)
    建具番号 = 0. (IFCREAL)
    建具番号-枝番 = "0" (IFCLABEL)
    建具番号-枝番文字入力 = "" (IFCLABEL)
    建具種類 = "AW" (IFCLABEL)
    建具符号任意角度 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    建具符号方向 = "任意角度" (IFCLABEL)
    建具表平面表示 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    建具記号で塗りつぶしを使用 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    建具記号塗りつぶしペン = "BM コンクリート" (IFCLABEL)
    建具記号塗りつぶし種類 = "背景" (IFCLABEL)
    建具記号塗りつぶし背景ペン = "白背景" (IFCLABEL)
    建具識別コード（0=窓,1=ドア,2=シャッター) = 0. (IFCREAL)
    引き出し線角度 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    引出し線 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    強さ = "未定" (IFCLABEL)
    形式 = "引違い" (IFCLABEL)
    扉のペン = "レタッチ 01" (IFCLABEL)
    手動開放装置 = "未定" (IFCLABEL)
    抱き形状 = 1. (IFCREAL)
    抱き形状変化確認用 = 2. (IFCREAL)
    抱き配置位置 = 1. (IFCREAL)
    接続されたゾーンを値として使用 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    断面表示 = 1. (IFCREAL)
    曲線壁の開口部でホットスポットを表示 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    枚数 = 2. (IFCREAL)
    枝番(0=なし) = 0. (IFCREAL)
    枠 仕上 = "未定" (IFCLABEL)
    枠 材質 = "未定" (IFCLABEL)
    枠ペン = "レタッチ 01" (IFCLABEL)
    枠材質 (gs_frame_mat) = "木材 - マツ 木目 縦" (IFCLABEL)
    枠材質 (matframe) = "金属 - アルミニウム" (IFCLABEL)
    枠材質 (sh_matframe) = "木材 - マツ 木目 縦" (IFCLABEL)
    横分割数 = 3. (IFCREAL)
    気密 = "未定" (IFCLABEL)
    水切り 仕上 = "未定" (IFCLABEL)
    水切り 材質 = "未定" (IFCLABEL)
    水切り有無 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    水密 = "未定" (IFCLABEL)
    水平分割数 = 0. (IFCREAL)
    法規制 = "未定" (IFCLABEL)
    法規制マーカー = FALSE (IFCBOOLEAN)
    現在の公称サイズを選択に切り替え = FALSE (IFCBOOLEAN)
    用紙スケール = FALSE (IFCBOOLEAN)
    異なる左ドア幅 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    種類 = "引違い1" (IFCLABEL)
    紙材質 = "プラスチック - 光沢 白" (IFCLABEL)
    網戸 形式 = "未定" (IFCLABEL)
    網種類 = "未定" (IFCLABEL)
    線種 = 1. (IFCREAL)
    縦分割数 (sh_v_num) = 5. (IFCREAL)
    縦分割数 (vertical_division) = 0. (IFCREAL)
    膳板・額縁 仕上 = "未定" (IFCLABEL)
    膳板・額縁 材質 = "未定" (IFCLABEL)
    色番号 = "" (IFCLABEL)
    詳細 = 1. (IFCREAL)
    詳細レベル = 1. (IFCREAL)
    詳細表現スケールn (1/1 - 1/n) = 50. (IFCREAL)
    追記位置X1 (用紙) (n_offx1_M) = -0.011 (IFCREAL)
    追記位置X1 (用紙) (n_offx1_paper) = -11. (IFCREAL)
    追記位置X2 (用紙) (n_offx2_M) = -0.011 (IFCREAL)
    追記位置X2 (用紙) (n_offx2_paper) = -11. (IFCREAL)
    追記位置X3 (用紙) (n_offx3_M) = 0.011 (IFCREAL)
    追記位置X3 (用紙) (n_offx3_paper) = 11. (IFCREAL)
    追記位置X4 (用紙) (n_offx4_M) = 0.011 (IFCREAL)
    追記位置X4 (用紙) (n_offx4_paper) = 11. (IFCREAL)
    追記位置Y1 (用紙) (n_offy1_M) = 0.0025 (IFCREAL)
    追記位置Y1 (用紙) (n_offy1_paper) = 2.5 (IFCREAL)
    追記位置Y2 (用紙) (n_offy2_M) = -0.0025 (IFCREAL)
    追記位置Y2 (用紙) (n_offy2_paper) = -2.5 (IFCREAL)
    追記位置Y3 (用紙) (n_offy3_M) = 0.0025 (IFCREAL)
    追記位置Y3 (用紙) (n_offy3_paper) = 2.5 (IFCREAL)
    追記位置Y4 (用紙) (n_offy4_M) = -0.0025 (IFCREAL)
    追記位置Y4 (用紙) (n_offy4_paper) = -2.5 (IFCREAL)
    追記文字サイズ (mm) = 1.43 (IFCREAL)
    追記項目1 = "" (IFCLABEL)
    追記項目2 = "" (IFCLABEL)
    追記項目3 = "" (IFCLABEL)
    追記項目4 = "" (IFCLABEL)
    連続個数 = 1. (IFCREAL)
    遮音 = "未定" (IFCLABEL)
    開口に壁側の材質を使用 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    開口の側面を曲線壁に沿う = FALSE (IFCBOOLEAN)
    関連ゾーン = "" (IFCLABEL)
    離れX (用紙) (k_lenb_M) = 0. (IFCREAL)
    離れX (用紙) (k_lenb_paper) = 0. (IFCREAL)
    離れX (用紙) (r_lenb_M) = 0. (IFCREAL)
    離れX (用紙) (r_lenb_paper) = 0. (IFCREAL)
    離れY (用紙) (k_lena_M) = 0.01 (IFCREAL)
    離れY (用紙) (k_lena_paper) = 10. (IFCREAL)
    離れY (用紙) (r_lena_M) = -0.005 (IFCREAL)
    離れY (用紙) (r_lena_paper) = -5. (IFCREAL)
    離れオフセット (用紙) (k_lenc_M) = 0. (IFCREAL)
    離れオフセット (用紙) (k_lenc_paper) = 0. (IFCREAL)
    額縁/単純開口 = "額縁" (IFCLABEL)
    額縁の表示/非表示 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    額縁表現 = 2. (IFCREAL)
    額縁設定有無 = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_引違い | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC 上開口部オーバーサイズ = 0. [MILLI METRE]
    AC 下開口部オーバーサイズ = 0. [MILLI METRE]
    AC 右開口部オーバーサイズ = 0. [MILLI METRE]
    AC 左開口部オーバーサイズ = 0. [MILLI METRE]
    ちり１ = 15. [MILLI METRE]
    ちり２ = 10. [MILLI METRE]
    カーテンボックス右延長長さ = 100. [MILLI METRE]
    カーテンボックス左延長長さ = 100. [MILLI METRE]
    カーテンボックス幅 = 100. [MILLI METRE]
    カーテンボックス深さ1 = 100. [MILLI METRE]
    カーテンボックス深さ2 = 50. [MILLI METRE]
    カーテンボックス見附 = 35. [MILLI METRE]
    ガラス 厚 = 20. [MILLI METRE]
    サイズ表示位置X = 250. [MILLI METRE]
    サイズ表示位置Y = 0. [MILLI METRE]
    サッシ フレームの厚さ = 50. [MILLI METRE]
    パネル高さ = 1200. [MILLI METRE]
    フロアレベルから建具下端までの高さ = 1600. [MILLI METRE]
    マーカーサイズ (k_dia) = 420. [MILLI METRE]
    マーカーサイズ (r_dia) = 200. [MILLI METRE]
    ユニット幅 = 1600. [MILLI METRE]
    ユニット高さ = 1200. [MILLI METRE]
    一枚の厚さ = 30. [MILLI METRE]
    上枠見付 (gs_sash_width) = 50. [MILLI METRE]
    上枠見付 (p1) = 15. [MILLI METRE]
    上枠見付 (shw) = 40. [MILLI METRE]
    上端シール幅 = 20. [MILLI METRE]
    上部レベル = 0. [MILLI METRE]
    下枠逃げ寸法 (frame2bottom) = 90. [MILLI METRE]
    下枠逃げ寸法 (jw_botton) = 95. [MILLI METRE]
    下端シール幅 = 30. [MILLI METRE]
    下部レベル = 1000. [MILLI METRE]
    下部躯体勾配高さ = 20. [MILLI METRE]
    中心からの距離 = 100. [MILLI METRE]
    全体壁厚 = 200. [MILLI METRE]
    内側仕上げ厚 = 0. [MILLI METRE]
    内壁までの距離 = 0. [MILLI METRE]
    内部１層目仕上げ厚 = 0. [MILLI METRE]
    可動部の幅 = 1600. [MILLI METRE]
    基準点垂直方向オフセット = 0. [MILLI METRE]
    基準点水平方向オフセット = 0. [MILLI METRE]
    壁下端レベル = 0. [MILLI METRE]
    壁躯体に抱き = 45. [MILLI METRE]
    壁開口幅 = 1720. [MILLI METRE]
    壁開口高さ = 1350. [MILLI METRE]
    外側仕上げ厚 = 0. [MILLI METRE]
    外壁までの距離 = 0. [MILLI METRE]
    外壁側額縁見付 = 25. [MILLI METRE]
    左側窓幅 = 400. [MILLI METRE]
    床とFLのレベル差 = 0. [MILLI METRE]
    抱き仕上厚 = 30. [MILLI METRE]
    抱き幅 = 1600. [MILLI METRE]
    抱き見込 = 45. [MILLI METRE]
    抱き高さ = 1200. [MILLI METRE]
    方立見付 = 10. [MILLI METRE]
    枠と天井のレベル差 = 20. [MILLI METRE]
    枠と額縁のレベル差 = 15. [MILLI METRE]
    枠と額縁のレベル差 下 = 0. [MILLI METRE]
    枠と額縁の差-上 = 10. [MILLI METRE]
    枠見付 (gs_frame_width) = 70. [MILLI METRE]
    枠見付 (p4) = 25. [MILLI METRE]
    枠見付（下） = 50. [MILLI METRE]
    枠見付（中間表示） (mid_p1) = 30. [MILLI METRE]
    枠見付（中間表示） (p4_mid) = 30. [MILLI METRE]
    枠見込 (gs_frame_thk) = 50. [MILLI METRE]
    枠見込 (p2_w) = 70. [MILLI METRE]
    枠見込 (p3) = -120. [MILLI METRE]
    桟見付（竪框と上） = 25. [MILLI METRE]
    横シール幅 = 20. [MILLI METRE]
    欠込寸法 = 45. [MILLI METRE]
    欠込寸法（上） = 45. [MILLI METRE]
    水切り働き幅 = 75. [MILLI METRE]
    窓枠からの寸法 = 30. [MILLI METRE]
    膳板 見付(0=なし) = 25. [MILLI METRE]
    膳板出幅（前） = 0. [MILLI METRE]
    膳板出幅（横） = 0. [MILLI METRE]
    転び = 5. [MILLI METRE]
    追記位置X1 = -700. [MILLI METRE]
    追記位置X2 = -700. [MILLI METRE]
    追記位置X3 = 700. [MILLI METRE]
    追記位置X4 = 700. [MILLI METRE]
    追記位置Y1 = 250. [MILLI METRE]
    追記位置Y2 = -250. [MILLI METRE]
    追記位置Y3 = 250. [MILLI METRE]
    追記位置Y4 = -125. [MILLI METRE]
    選択壁の壁厚 = 0. [MILLI METRE]
    開口幅 (ac_egress_width) = 1600. [MILLI METRE]
    開口幅 (gs_opening_width) = 1600. [MILLI METRE]
    開口幅 (open_W) = 1000. [MILLI METRE]
    開口高 = 1000. [MILLI METRE]
    開口高さ (ac_egress_height) = 1200. [MILLI METRE]
    開口高さ (gs_opening_height) = 1200. [MILLI METRE]
    離れX (k_lenb) = 0. [MILLI METRE]
    離れX (r_lenb) = 0. [MILLI METRE]
    離れY (k_lena) = 1000. [MILLI METRE]
    離れY (r_lena) = -500. [MILLI METRE]
    離れオフセット = 0. [MILLI METRE]
    額縁見附-上 = 25. [MILLI METRE]