IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0, QuantityTakeOffAddOnView, SpaceBoundary2ndLevelAddOnView]"
Description: "Option [Drawing Scale: 100.000000]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Core Only]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and ARCHICAD 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: Off]"
Description: "Option [Material Preservation: Explode all]"
Description: "Option [Elements in Solid Element Operations: Extruded/revolved]"
Description: "Option [Elements with junctions: Extruded/revolved]"
Description: "Option [Slabs with slanted edge(s): Extruded]"
Description: "Option [IFC Site Location: At Project Origin]"
File name: "C:\Users\marko.gracanic\Desktop\R02.ifc"
Time stamp: "2020-06-16T10:47:15"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.09 : 26 Sep 2013"
Originating system: "IFC file generated by GRAPHISOFT ARCHICAD 23.0.0 AUT FULL Windows version (IFC add-on version: 3003 AUT FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "ARCHICAD" version "23.0.0" identifier "IFC add-on version: 3003 AUT FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert"
  Owner history of Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert" | application "ARCHICAD" version "23.0.0" identifier "IFC add-on version: 3003 AUT FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT" | change NOCHANGE | created 1592297233 (2020-06-16T08:47:13Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: STERADIAN
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Projekt"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 48° 13′ 0″ | longitude 16° 22′ 0″ | elevation above sea level 156.68
    IFCBUILDING "Gebäude"
      IFCBUILDINGSTOREY "0. Geschoss" | elevation 0.
        contains 11 elements
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "IW 20cm STB tragend 280" | names: "Wand-006" | material: "Beton, Stahlbeton Wand" | property sets: Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Brandschutz, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Component Properties, Material Properties
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Eingang 01 1-Fl 23" | names: "Tür-002" | property sets: Pset_DoorCommon, ArchiCADProperties, AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_23, Brandschutz, Türen + Tore + Fenster, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "AW 25 STB + 20 WDVS 470" | names: "Wand-004", "Wand-001", "Wand-002" (+1 more) | material: "Beton, Stahlbeton Wand" | property sets: Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Brandschutz, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Component Properties, Material Properties
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Eingang 01 1-Fl 23" | names: "Tür-001" | property sets: Pset_DoorCommon, ArchiCADProperties, AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_23, Brandschutz, Türen + Tore + Fenster, AC_Pset_RenovationAndPhasing
        IFCSPACE "Nr 1x" | long name "Revision 2" | INTERNAL
        IFCSPACE "Nr 2x" | INTERNAL
        IFCSPACE | long name "Revision 2" | INTERNAL
        IFCSPACE | INTERNAL

Types
  IFCWALLTYPE "IW 20cm STB tragend 280" | 3 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Eingang 01 1-Fl 23" | SINGLE_SWING_LEFT | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "AW 25 STB + 20 WDVS 470" | 4 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Eingang 01 1-Fl 23" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence

Property sets
  BaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.1 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.28 [METRE]
    Height = 2.1 [METRE]
    Volume = 0.0916453164299 [CUBIC_METRE]
    Width = 1. [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.64199087796 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 20.5124031545 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 5.76597288325 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 6.83746771815 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.64199087796 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 18.4124031545 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 5.17797288325 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.28 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    Area = 2.1 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.28 [METRE]
    Height = 2.1 [METRE]
    NetVolume = 0.0916453164299 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 6.2 [METRE]
    Volume = 0.0916453164299 [CUBIC_METRE]
    Width = 1. [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 123.386880058 [SQUARE_METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 123.386880058 [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3. [METRE]
    Height = 3. [METRE]
    NetHeight = 3. [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 3.33176014129 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 21.9074031545 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9.99527948259 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 7.30746771815 [METRE]
    NetFootprintArea = 3.33176014129 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 21.9074031545 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 9.99527948259 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.47 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 7.581727738 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 46.7271651907 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 22.7451839252 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 15.9356529588 [METRE]
    NetFootprintArea = 7.581727738 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 46.7271651907 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 22.7451839252 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.47 [METRE]
  BaseQuantities: 8 more contents on 8 objects not shown
  Pset_WallCommon | properties | on 7 objects (7 IFCWALL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ARCHICAD IFC ID = "1F2jNlgD185wHLRbZHEFOZ" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 23 = "Wand" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "1. Geschoss" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Verputz, glatt, weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "IW 20cm STB tragend" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Verputz, Gips; Beton, Stahlbeton Wand; Verputz, Gips" (IFCLABEL)
    Ebene = "110 Wand Aussen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "4F0AD5EF-A8D0-4817-A455-6E58D138F623" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-006" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (1. Geschoss)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-006" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Verputz, glatt, weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Kern Mitte" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "IW 20cm STB tragend" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Verputz, glatt, weiß; Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "0. Geschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Revision 2" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-006" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    ARCHICAD IFC ID = "2j5OkMLUv7de$jOwgXYp_l" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 23 = "Tür / Tor" (IFCLABEL)
    Anschlagsmaße = "1,00×2,10" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "R" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Eingang 01 1-Fl 23" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "110 Wand Aussen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "AD158B96-55EE-479E-8FED-63AAA18B3FAF" (IFCLABEL)
    Element ID = "Tür-002" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Tür" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Größe Ausgang = "0,80×2,00" (IFCLABEL)
    Größe Wandloch = "1,00×2,10" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,00×2,10" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Tür-002" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "<Eigener Text>" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "Tür_Eig 23" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "0,80×2,00" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "0,80×2,00×0,28" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Metall Stahl, matt; Farbe, weiß; Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Leer" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Türblatt-Maß = "0,86×2,03" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "0. Geschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Von Raum = "Revision 2" (IFCLABEL)
    Von Raum-Nummer = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "IW 20cm STB tragend" (IFCLABEL)
    Zu Raum-Nummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    zu Raum = "" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "Eingang 01 1-Fl 23" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Leer" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-006" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ARCHICAD IFC ID = "1aKJBxZwHDevu5_flMty7C" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 23 = "Wand" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "1. Geschoss" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Verputz, glatt, weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "IW 20cm STB tragend" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Verputz, Gips; Beton, Stahlbeton Wand; Verputz, Gips" (IFCLABEL)
    Ebene = "110 Wand Aussen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "645132FB-8FA4-4DA3-9E05-FA9BD6DFC1CC" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-006" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (1. Geschoss)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-006" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Verputz, glatt, weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Kern Mitte" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "IW 20cm STB tragend" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Verputz, glatt, weiß; Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "0. Geschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "Nr 2x" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-006" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    ARCHICAD IFC ID = "3tjt$h2Zb3KOptVqFO15MA" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 23 = "Tür / Tor" (IFCLABEL)
    Anschlagsmaße = "1,00×2,10" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "R" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Eingang 01 1-Fl 23" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "110 Wand Aussen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "F7B77FEB-0A39-4351-8CF7-7F43D804558A" (IFCLABEL)
    Element ID = "Tür-002" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Tür" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Größe Ausgang = "0,80×2,00" (IFCLABEL)
    Größe Wandloch = "1,00×2,10" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,00×2,10" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Tür-002" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "<Eigener Text>" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "Tür_Eig 23" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "0,80×2,00" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "0,80×2,00×0,28" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Metall Stahl, matt; Farbe, weiß; Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Leer" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Türblatt-Maß = "0,86×2,03" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "0. Geschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Von Raum = "" (IFCLABEL)
    Von Raum-Nummer = "Nr 2x" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "IW 20cm STB tragend" (IFCLABEL)
    Zu Raum-Nummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Revision 2" (IFCLABEL)
    zu Raum = "Revision 2" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "Eingang 01 1-Fl 23" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Leer" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-006" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ARCHICAD IFC ID = "0TTaL5K$v7LBUrgBnKIXIF" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 23 = "Wand" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "1. Geschoss" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Verputz, glatt, weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "IW 20cm STB tragend" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Verputz, Gips; Beton, Stahlbeton Wand; Verputz, Gips" (IFCLABEL)
    Ebene = "110 Wand Aussen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "1D764545-53FE-4754-B7B5-A8BC544A148F" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-006" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (1. Geschoss)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-006" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Verputz, glatt, weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Kern Mitte" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "IW 20cm STB tragend" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Verputz, glatt, weiß; Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "0. Geschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "Nr 1x" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Revision 2" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-006" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    ARCHICAD IFC ID = "3fKDALu$56Q8yIdyZtrR8L" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 23 = "Tür / Tor" (IFCLABEL)
    Anschlagsmaße = "1,00×2,10" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "R" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Eingang 01 1-Fl 23" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "110 Wand Aussen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "E950D295-E3F1-4668-8F12-9FC8F7D5B215" (IFCLABEL)
    Element ID = "Tür-002" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Tür" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Größe Ausgang = "0,80×2,00" (IFCLABEL)
    Größe Wandloch = "1,00×2,10" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,00×2,10" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Tür-002" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "<Eigener Text>" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "Tür_Eig 23" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "0,80×2,00" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "0,80×2,00×0,28" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Metall Stahl, matt; Farbe, weiß; Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Leer" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Türblatt-Maß = "0,86×2,03" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "0. Geschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Von Raum = "Revision 2" (IFCLABEL)
    Von Raum-Nummer = "Nr 1x" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "IW 20cm STB tragend" (IFCLABEL)
    Zu Raum-Nummer = "Nr 2x" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "Nr 2x" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    zu Raum = "" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "Eingang 01 1-Fl 23" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Leer" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-006" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ARCHICAD IFC ID = "2UhSHcnaL19Bvi6HTNi$_v" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 23 = "Wand" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "1. Geschoss" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Verputz, glatt, weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "AW 25 STB + 20 WDVS" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Verputz, Kunstharz; Dämmung, hart EPS; Beton, Stahlbeton Wand; Verputz, Gips" (IFCLABEL)
    Ebene = "110 Wand Aussen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "9EADC466-C645-4124-BE6C-191757B3FFB9" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-004" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (1. Geschoss)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-004" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Verputz, glatt, weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Kern Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "AW 25 STB + 20 WDVS" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Verputz, glatt, weiß; Farbe, weiß; Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "0. Geschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "Nr 1x" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Revision 2" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-004" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ARCHICAD IFC ID = "2rKE3grYjCugXksO7fLPZ7" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 23 = "Wand" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "1. Geschoss" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Verputz, glatt, weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "AW 25 STB + 20 WDVS" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Verputz, Kunstharz; Dämmung, hart EPS; Beton, Stahlbeton Wand; Verputz, Gips" (IFCLABEL)
    Ebene = "110 Wand Aussen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "B550E0EA-D62B-4CE2-A86E-D981E95598C7" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-001" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (1. Geschoss)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-001" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Verputz, glatt, weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Kern Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "AW 25 STB + 20 WDVS" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Verputz, glatt, weiß; Farbe, weiß; Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "0. Geschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "Nr 1x" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Revision 2" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-001" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 7 more contents on 7 objects not shown
  Brandschutz | properties | on 7 objects (7 IFCWALL)
    Rauchdichtheit (S) = "" (IFCLABEL)
    Raumabschluss (E) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tragfähigkeit (R) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wärmedämmung (I) = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Brandschutz | properties | on 4 objects (4 IFCDOOR)
    Rauchdichtheit (S) = "" (IFCLABEL)
    Raumabschluss (E) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Selbschließend Wert = "C" (IFCLABEL)
    Selbstschließend (C) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tragfähigkeit (R) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wärmedämmung (I) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wärmedämmungs-Index = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_RenovationAndPhasing | properties | on 15 objects (7 IFCWALL, 4 IFCDOOR, 4 IFCSPACE)
    Renovation Status = "Existing" (IFCLABEL)
  Component Properties | properties | on 3 objects (3 IFCWALL)
    Component 2: Enthaltenes CO2 = "2686.55 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 25866.3596099 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Component 3: Enthaltenes CO2 = "2991.47 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 28802.1596099 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Component 3: Enthaltenes CO2 = "6962.21 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 67032.8425793 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Component 3: Enthaltenes CO2 = "3128.8 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 30124.3760395 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Component 3: Enthaltenes CO2 = "6126.57 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 58987.2431716 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Material Properties | properties | on 7 objects (7 IFCWALL)
    Beton, Stahlbeton Wand: ThermalConductivity = 2.5 (IFCTHERMALCONDUCTIVITYMEASURE); SpecificHeatCapacity = 1000. (IFCSPECIFICHEATCAPACITYMEASURE) [derived]; MassDensity = 2400. (IFCMASSDENSITYMEASURE) [derived]; Embodied Energy = "2.33 (MJ/kg)" (IFCTEXT); Embodied Carbon = "0.242 (kgCO₂/kg)" (IFCTEXT); Name = "Beton, Stahlbeton Wand" (IFCTEXT); ID = "" (IFCTEXT); Description = "" (IFCTEXT); Manufacturer = "" (IFCTEXT); Participates in Collision Detection = TRUE (IFCBOOLEAN)
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWALL)
    3D-Länge = 6.86746771815 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 2.1 [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 2.1 [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0.588 [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 1.
    Breite = 0.28 [METRE]
    Brutto-Volumen = 6.53307288325 [CUBIC_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Außenseite = 23.3324031545 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Innenseite = 23.3324031545 [SQUARE_METRE]
    Dicke = 0.28 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 6.83746771815 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 1.64199087796 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 2.1 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 14.2349354363 [METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0.8 [METRE]
    Konditionale Länge an der Außenseite = 6.83746771815 [METRE]
    Konditionale Länge an der Innenseite = 6.83746771815 [METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Außenseite = 20.5124031545 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Innenseite = 20.5124031545 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Schichtvolumen an der Außenseite = 0.307686047317 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Volumen = 5.76597288325 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 0.307686047317 [CUBIC_METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 7.36746771815 [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 6.83746771815 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an den Kanten = 3.56398192216 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Außenseite = 18.4124031545 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Innenseite = 18.4124031545 [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 5.17797288325 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 18.4124031545 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 159.68 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3. [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3. [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3. [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3. [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0. [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Außenseite = 0.015 [METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Innenseite = 0.015 [METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Außenseite = 0.276186047317 [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 0.276186047317 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 6.83746771815 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 6.83746771815 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.28 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Breite = 0.8 [METRE]
    Brüstungshöhe = 0. [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 0. [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 0. [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.1 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.1 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 6.14550056753 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.1 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.1 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 1.9 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 1.9 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 0.588 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 0. [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2. [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.448 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 1.6 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Höhe = 2. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Netto-Volumen = 0.0916453164299 [CUBIC_METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.1 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.1 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 2.1 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 2.1 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 6.14550056753 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 158.78 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.1 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.1 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.1 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.1 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -1.92881870866E-17 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -1.92881870866E-17 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -1.92881870866E-17 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -1.92881870866E-17 [METRE]
    Wanddicke = 0.28 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 7.76746771815 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.47 [METRE]
    Brutto-Volumen = 10.9662294826 [CUBIC_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Außenseite = 23.3324031545 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Innenseite = 23.3324031545 [SQUARE_METRE]
    Dicke = 0.47 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 7.30746771815 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0.2 [METRE]
    Fläche = 3.33176014129 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 15.9442961849 [METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Konditionale Länge an der Außenseite = 7.77746771815 [METRE]
    Konditionale Länge an der Innenseite = 6.83746771815 [METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Außenseite = 23.3024031545 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Innenseite = 20.5124031545 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Schichtvolumen an der Außenseite = 0.116512015772 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Volumen = 9.99527948259 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 0.307686047317 [CUBIC_METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 7.36746771815 [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 7.30746771815 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an den Kanten = 6.66351965506 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Außenseite = 23.3024031545 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Innenseite = 20.5124031545 [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 9.99527948259 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 23.3024031545 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 159.68 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3. [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3. [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3. [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3. [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0. [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Außenseite = 0.005 [METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Innenseite = 0.015 [METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Außenseite = 0.116512015772 [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 0.307686047317 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 7.77746771815 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 6.83746771815 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.47 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 16.4397047816 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.47 [METRE]
    Brutto-Volumen = 23.1350089947 [CUBIC_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Außenseite = 49.3191143449 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Innenseite = 49.1277324409 [SQUARE_METRE]
    Dicke = 0.47 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 15.9356529588 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0.2 [METRE]
    Fläche = 7.581727738 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 33.2504480008 [METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Konditionale Länge an der Außenseite = 16.4397047816 [METRE]
    Konditionale Länge an der Innenseite = 15.4316011359 [METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Außenseite = 49.3191143449 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Innenseite = 44.1352160365 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Schichtvolumen an der Außenseite = 0.24659048178 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Volumen = 22.7451839252 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 0.662074050046 [CUBIC_METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 16. [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 15.9356529588 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an den Kanten = 15.1634559502 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Außenseite = 49.3191143449 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Innenseite = 44.1352160365 [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 22.7451839252 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 49.3191143449 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 159.68 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3. [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3. [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3. [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3. [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0. [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Außenseite = 0.005 [METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Innenseite = 0.015 [METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Außenseite = 0.24659048178 [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 0.662074050046 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 16.4397047816 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 15.4316011359 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.47 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 7.86651675181 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.47 [METRE]
    Brutto-Volumen = 11.0667846201 [CUBIC_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Außenseite = 23.5463502554 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Innenseite = 23.5463502554 [SQUARE_METRE]
    Dicke = 0.47 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 7.37447374078 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0.2 [METRE]
    Fläche = 3.46600256493 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 16.0874469681 [METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Konditionale Länge an der Außenseite = 7.84878341848 [METRE]
    Konditionale Länge an der Innenseite = 6.90016406309 [METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Außenseite = 23.5312127125 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Innenseite = 20.745904818 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Schichtvolumen an der Außenseite = 0.117656063565 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Volumen = 10.3980079745 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 0.311188572271 [CUBIC_METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 7.4350239124 [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 7.37447374078 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an den Kanten = 6.93200531634 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Außenseite = 23.5312127125 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Innenseite = 20.745904818 [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 10.3980079745 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 23.5312127125 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 159.68 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3. [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3. [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3. [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3. [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0. [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Außenseite = 0.005 [METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Innenseite = 0.015 [METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Außenseite = 0.117656063563 [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 0.31118857227 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 7.84878341848 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 6.90016406309 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.47 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 15.379687536 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 2.1 [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 2.1 [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0.987 [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 1.
    Breite = 0.47 [METRE]
    Brutto-Volumen = 21.7364919089 [CUBIC_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Außenseite = 46.1521641733 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Innenseite = 46.3435460774 [SQUARE_METRE]
    Dicke = 0.47 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 14.9437968696 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0.2 [METRE]
    Fläche = 6.54186437376 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 2.1 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 31.1763118911 [METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0.8 [METRE]
    Konditionale Länge an der Außenseite = 15.3840547244 [METRE]
    Konditionale Länge an der Innenseite = 14.5035390148 [METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Außenseite = 46.1370266304 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Innenseite = 41.3056170443 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Schichtvolumen an der Außenseite = 0.230690223096 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Volumen = 21.0355903328 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 0.619538446166 [CUBIC_METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 15. [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 14.9437968696 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an den Kanten = 13.5537268885 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Außenseite = 44.0370266304 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Innenseite = 39.2056170443 [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 20.0485903328 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 44.0370266304 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 159.68 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3. [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3. [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3. [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3. [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0. [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Außenseite = 0.005 [METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Innenseite = 0.015 [METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Außenseite = 0.220190223096 [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 0.588038446166 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 15.3840547244 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 14.5035390148 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.47 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Breite = 0.8 [METRE]
    Brüstungshöhe = 0. [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 0. [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 0. [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.1 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.1 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 6.13530056753 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.1 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.1 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 1.9 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 1.9 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 0.987 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 0. [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2. [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.752 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 1.6 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Höhe = 2. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Netto-Volumen = 0.0915703164299 [CUBIC_METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.1 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.1 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 2.1 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 2.1 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 6.13530056753 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 158.78 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.1 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.1 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.1 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.1 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -1.62265700887E-17 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -1.62265700887E-17 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -1.62265700887E-17 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -1.62265700887E-17 [METRE]
    Wanddicke = 0.47 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Abstand Oberkante = -0.35 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Anzahl der Ecken = 4.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Lichtquelle = 0.
    Anzahl der Objekte = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Träger = 0.
    Anzahl der Türen = 2.
    Anzahl der Wandelemente = 4.
    Anzahl der konkaven Ecken = 0.
    Basislevel = 0. [METRE]
    Berechnete Fläche (NRF) = 23.3499522575 [SQUARE_METRE]
    Fenster Breite = 0. [METRE]
    Fenster-Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche = 23.3499522575 [SQUARE_METRE]
    Fußbodendicke = 0. [METRE]
    Gemessene Fläche = 23.3499522575 [SQUARE_METRE]
    Gemessene Nettofläche = 23.3499522575 [SQUARE_METRE]
    Gesamtabzugsfläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Heizkörpernische Oberflächenbereich hinten = 0. [SQUARE_METRE]
    Heizkörpernische Oberflächenbereich oben = 0. [SQUARE_METRE]
    Heizkörpernische Oberflächenbereich seitlich = 0. [SQUARE_METRE]
    Höhe = 2.65 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Netto-Volumen = 61.8773734823 [CUBIC_METRE]
    Niedrige Abzugsfläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 159.33 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.65 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.65 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.65 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.65 [METRE]
    Raum Brutto-Umfang = 20.5049354363 [METRE]
    Raumflächen Nettoumfang = 20.5049354363 [METRE]
    Raumflächen Reduzierung = 1. [SQUARE_METRE]
    Schraffurabzugsfläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Stützenabzugsfläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Türen Breite = 1.6 [METRE]
    Türen-Oberflächenbereich = 3.2 [SQUARE_METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0. [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Wand Umfang = 20.5049354363 [METRE]
    Wand-Oberflächenbereich = 50.1380789062 [SQUARE_METRE]
    Wandabzugsfläche = 0. [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities: 3 more contents on 3 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWALL)
    Component 2: Masse = 11101.4418927 [KILO GRAM]; Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 18.5024031545 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig) = 3. [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.75 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponente Volumen = 4.62560078861 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Component 1: Schicht/Komponente Volumen = 0.0916453164299 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Component 3: Masse = 12361.4418927 [KILO GRAM]; Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 20.6024031545 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig) = 3. [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.75 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponente Volumen = 5.15060078861 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Component 3: Masse = 28769.4603345 [KILO GRAM]; Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 48. [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig) = 3. [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.75 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponente Volumen = 11.9872751394 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Component 3: Masse = 12928.9167552 [KILO GRAM]; Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 21.6499934476 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig) = 3. [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.75 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponente Volumen = 5.38704864799 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Component 3: Masse = 25316.4133784 [KILO GRAM]; Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 42.2449224122 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig) = 3. [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.75 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponente Volumen = 10.5485055743 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Component 1: Schicht/Komponente Volumen = 0.0915703164299 [CUBIC_METRE]
  Pset_DoorCommon | properties | on 4 objects (4 IFCDOOR)
    SmokeStop = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_23 | properties | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abdichtungsstreifen Zeige = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaßgröße als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Diagonal 45" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dicke des Schichteinzugs = 1 (IFCINTEGER)
    Durchgangslichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmungsstreifen einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Schichtanzahl = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Leer" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank 3D- und Aufsichtsstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "MW Ziegel, rotbraun, DF" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittkonturstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffurhintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "" (IFCLABEL)
    Gehäuse Grifftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff (gs_handle_mat) = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellungsoption = 3 (IFCINTEGER)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Kontur-Linientyp (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Kontur-Linientyp (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Kontur-Stift (gs_penJoint) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift (gs_penPlug) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch hat das Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Markertext = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "MW Ziegel, blaurot, DF, Läufer" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, glatt, rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nische unter d. Schicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberfläche = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlichte (gs_kamp) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe, weiß" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen (gs_frame_mat) = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmenaußenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt Dämmung Schraffur = "Beton unbewehrt SN47" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl, gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle/Türeinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = -1 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstababhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "" (IFCLABEL)
    Stift Text (penSIASymbolText) = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Rot" (IFCLABEL)
    Sturz (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sturz (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Sturz über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol Stift = "" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Glas Rauchglas" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 3 (IFCINTEGER)
    Wandtyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Außen = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Neigung = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_23 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abdichtungsstreifen Zeige = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaßgröße als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Diagonal 45" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dicke des Schichteinzugs = 1 (IFCINTEGER)
    Durchgangslichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmungsstreifen einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Schichtanzahl = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Leer" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank 3D- und Aufsichtsstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "MW Ziegel, rotbraun, DF" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittkonturstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffurhintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "" (IFCLABEL)
    Gehäuse Grifftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff (gs_handle_mat) = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellungsoption = 3 (IFCINTEGER)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Kontur-Linientyp (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Kontur-Linientyp (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Kontur-Stift (gs_penJoint) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift (gs_penPlug) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch hat das Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Markertext = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "MW Ziegel, blaurot, DF, Läufer" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, glatt, rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nische unter d. Schicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberfläche = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlichte (gs_kamp) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe, weiß" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen (gs_frame_mat) = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmenaußenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt Dämmung Schraffur = "Beton unbewehrt SN47" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl, gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle/Türeinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = -1 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstababhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "" (IFCLABEL)
    Stift Text (penSIASymbolText) = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Rot" (IFCLABEL)
    Sturz (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sturz (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Sturz über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol Stift = "" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Glas Rauchglas" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandtyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Außen = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Neigung = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 4 objects (4 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 1. [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.1 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Fenster/Türnummer = "0. Geschoss--Tür-002" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "1 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Von Raum zu Raum = "Von: Revision 2 zu:" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Fenster/Türnummer = "0. Geschoss--Tür-002" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "1 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Von Raum zu Raum = "Von: zu: Revision 2" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Fenster/Türnummer = "0. Geschoss-Nr 2x-Tür-002" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "1 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "Nr 2x" (IFCLABEL)
    Von Raum zu Raum = "Von: Revision 2 zu:" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Fenster/Türnummer = "0. Geschoss-Nr 1x-Tür-001" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "1 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "Nr 1x" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_23 | quantities | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.56 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.45 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.7 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.65 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe (AC_wido_sill) = 0.015 [METRE]
    Anschlagstiefe (gs_reveal_right) = 0.08 [METRE]
    Anschlagstiefe (gs_wido_sill) = 0.015 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.08 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1. [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Blatt Thk - Unten Extra = 0. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Fensterbank Außen = 0.07 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07 [METRE]
    Brüstungshöhe zu aktuelle Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.8 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz Links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Außen Höhenlage = 0.005 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Laibungstiefe = 0.06 [METRE]
    Fensterbank Tropfnase Vorsprung = 0.02 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überstand rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.1 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe = 1.05 [METRE]
    Klinkenposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzstärke = 0.04 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominalbreite = 0.8 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 0.86 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.03 [METRE]
    Nominalhöhe = 2. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Paneelstärke = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profil-Breite Mittel Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Profil-Breite Mittel Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Profil-Breite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Profil-Breite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Profil-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Profil-Breite unten = 0.1 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querprofil-Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.1 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.1 [METRE]
    Schichtüberhang zu Rahmentiefe = 0. [METRE]
    Schiene Breite = 0.03 [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Stockbreite = 0.1 [METRE]
    Stockbreite unten = 0.05 [METRE]
    Stockstärke = 0.05 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbank Außen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank Außen vorne = 0.015 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.08 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.08 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Türzapfen Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.245 [METRE]
    Versatz (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Versatz (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an unterer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Außen = 0.03 [METRE]
    Überstand oben (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Überstand oben (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.56 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.45 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.7 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.65 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe (AC_wido_sill) = 0.205 [METRE]
    Anschlagstiefe (gs_reveal_right) = 0.08 [METRE]
    Anschlagstiefe (gs_wido_sill) = 0.205 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.08 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1. [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Blatt Thk - Unten Extra = 0. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Fensterbank Außen = 0.07 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07 [METRE]
    Brüstungshöhe zu aktuelle Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.8 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz Links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Außen Höhenlage = 0.005 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Laibungstiefe = 0.06 [METRE]
    Fensterbank Tropfnase Vorsprung = 0.02 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überstand rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.1 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe = 1.05 [METRE]
    Klinkenposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzstärke = 0.04 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominalbreite = 0.8 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 0.86 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.03 [METRE]
    Nominalhöhe = 2. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Paneelstärke = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profil-Breite Mittel Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Profil-Breite Mittel Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Profil-Breite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Profil-Breite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Profil-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Profil-Breite unten = 0.1 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querprofil-Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.1 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.1 [METRE]
    Schichtüberhang zu Rahmentiefe = 0. [METRE]
    Schiene Breite = 0.03 [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Stockbreite = 0.1 [METRE]
    Stockbreite unten = 0.05 [METRE]
    Stockstärke = 0.05 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbank Außen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank Außen vorne = 0.015 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.08 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.08 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Türzapfen Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.245 [METRE]
    Versatz (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Versatz (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an unterer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Außen = 0.03 [METRE]
    Überstand oben (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Überstand oben (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
  Pset_SpaceCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSPACE)
    Category = "Büroarbeit" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Raumstempel_ON_23 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 3 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumnummer" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "C09FED16-24F5-EE4D-B23D-FF47AA4669B3" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 2 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "B2CC943D-907C-F443-858C-210CADD8C85A" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 14 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 9 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 11 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "** Leere Zeile" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "** Leere Zeile" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (iOrder_08_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. (order_08_50) = "** Leere Zeile" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. (iOrder_09_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. (order_09_50) = "** Leere Zeile" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 5 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 54.3380789062 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (NRF) = 23.3499522575 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (NRF) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bestandsfläche zeigen (bShowExistArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckenhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 3.2 (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fußboden Bestand zeigen (bShowExistFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 23.3499522575 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 23.3499522575 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Kurzbezeichnung zeigen (bShowShortTitle_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstababhängig = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Oberflächenbereich = 23.3499522575 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 50.1380789062 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Linientyp (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Kein" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Revision 2" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 3.5 (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "Nr 1x" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 23.3499522575 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2.5 (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Rahmen (framePen_50) = "" (IFCLABEL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Superskript (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Oberflächenbereich = 23.3499522575 (IFCREAL)
    Unterzug Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Volumen = 61.8773734823 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_ON_23 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 3 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumnummer" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "C09FED16-24F5-EE4D-B23D-FF47AA4669B3" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 2 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "B2CC943D-907C-F443-858C-210CADD8C85A" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 14 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 9 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 11 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "** Leere Zeile" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "** Leere Zeile" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (iOrder_08_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. (order_08_50) = "** Leere Zeile" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. (iOrder_09_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. (order_09_50) = "** Leere Zeile" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 5 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 54.9210789062 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (NRF) = 24.1020737065 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (NRF) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bestandsfläche zeigen (bShowExistArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckenhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 3.2 (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fußboden Bestand zeigen (bShowExistFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 24.1020737065 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 24.1020737065 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Kurzbezeichnung zeigen (bShowShortTitle_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstababhängig = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Oberflächenbereich = 24.1020737065 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 50.7210789062 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Linientyp (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Kein" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 3.5 (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "Nr 2x" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 24.1020737065 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2.5 (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Rahmen (framePen_50) = "" (IFCLABEL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Superskript (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Oberflächenbereich = 24.1020737065 (IFCREAL)
    Unterzug Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Volumen = 63.8704953222 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_ON_23 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 3 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumnummer" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "C09FED16-24F5-EE4D-B23D-FF47AA4669B3" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 2 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "B2CC943D-907C-F443-858C-210CADD8C85A" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 14 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 9 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 11 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "** Leere Zeile" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "** Leere Zeile" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (iOrder_08_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. (order_08_50) = "** Leere Zeile" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. (iOrder_09_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. (order_09_50) = "** Leere Zeile" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 5 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 58.8960789062 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (NRF) = 29.2301744951 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (NRF) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bestandsfläche zeigen (bShowExistArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckenhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 3.2 (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fußboden Bestand zeigen (bShowExistFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 29.2301744951 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 29.2301744951 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Kurzbezeichnung zeigen (bShowShortTitle_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstababhängig = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Oberflächenbereich = 29.2301744951 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 54.6960789062 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Linientyp (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Kein" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Revision 2" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 3.5 (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 29.2301744951 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2.5 (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Rahmen (framePen_50) = "" (IFCLABEL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Superskript (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Oberflächenbereich = 29.2301744951 (IFCREAL)
    Unterzug Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Volumen = 77.459962412 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_ON_23 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 3 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumnummer" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "C09FED16-24F5-EE4D-B23D-FF47AA4669B3" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 2 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "B2CC943D-907C-F443-858C-210CADD8C85A" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 14 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 9 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 11 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "** Leere Zeile" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "** Leere Zeile" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (iOrder_08_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. (order_08_50) = "** Leere Zeile" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. (iOrder_09_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. (order_09_50) = "** Leere Zeile" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 5 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 51.8413456196 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (NRF) = 19.914603867 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (NRF) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bestandsfläche zeigen (bShowExistArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckenhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 1.6 (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fußboden Bestand zeigen (bShowExistFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 19.914603867 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 19.914603867 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Kurzbezeichnung zeigen (bShowShortTitle_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstababhängig = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Oberflächenbereich = 19.914603867 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 49.7413456196 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Linientyp (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Kein" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 3.5 (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 19.914603867 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2.5 (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Rahmen (framePen_50) = "" (IFCLABEL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Superskript (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Oberflächenbereich = 19.914603867 (IFCREAL)
    Unterzug Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Volumen = 52.7737002476 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Räume | quantities | on 4 objects (4 IFCSPACE)
    Raum zu 0,00 = 0. [METRE]
    Sollwert = 0. [SQUARE_METRE]
  Räume | properties | on 3 objects (3 IFCSPACE)
    Bodenbelag = "" (IFCLABEL)
    Deckenbelag = "" (IFCLABEL)
    Fenster/Raum (%) = 0. (IFCREAL)
    Soll-Ist-Vergleich = "Sollwert ist 0" (IFCLABEL)
    Türanzahl = 2 (IFCINTEGER)
    Wandbelag = "" (IFCLABEL)
  Räume | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Bodenbelag = "" (IFCLABEL)
    Deckenbelag = "" (IFCLABEL)
    Fenster/Raum (%) = 0. (IFCREAL)
    Soll-Ist-Vergleich = "Sollwert ist 0" (IFCLABEL)
    Türanzahl = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbelag = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Raumstempel_ON_23 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.2 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 20.5049354363 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhe = 2.65 [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.15 [METRE]
    Nettoumfang = 20.5049354363 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.2 [METRE]
    Raumumfang = 20.5049354363 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 1.6 [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_ON_23 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.2 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 20.7249354363 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhe = 2.65 [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.15 [METRE]
    Nettoumfang = 20.7249354363 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.2 [METRE]
    Raumumfang = 20.7249354363 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 1.6 [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_ON_23 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.2 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 22.2249354363 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhe = 2.65 [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.15 [METRE]
    Nettoumfang = 22.2249354363 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.2 [METRE]
    Raumumfang = 22.2249354363 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 1.6 [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_ON_23 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.2 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 19.5627719319 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhe = 2.65 [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.15 [METRE]
    Nettoumfang = 19.5627719319 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.2 [METRE]
    Raumumfang = 19.5627719319 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0.8 [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]