IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and ARCHICAD 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Domain For Space Containment: Custom]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
File name: "\\fsdfs04\users$\s.kungurova\Desktop\Stanislava_Solibri_QuantitiesTest.ifc"
Time stamp: "2023-03-10T10:34:29"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.09 : 26 Sep 2013"
Originating system: "IFC file generated by GRAPHISOFT ARCHICAD 25.0.0 GER FULL Windows version (IFC add-on version: 6000 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "ARCHICAD" version "25.0.0" identifier "IFC add-on version: 6000 GER FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert"
  Owner history of Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert" | application "ARCHICAD" version "25.0.0" identifier "IFC add-on version: 6000 GER FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT" | change NOCHANGE | created 1678440869 (2023-03-10T09:34:29Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Projekt"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 52° 31′ 0″ | longitude 13° 24′ 0″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "Gebäude"
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 12 elements
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Wand Holz 350 350" | names: "Wand-011" | parts: 16 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Test, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton-Fertigteil 2 200" | FLOOR | names: "RD-002" | material: "Stahlbeton-Fertigteil 2" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Beton, unbewehrt 350" | names: "Wand-011" | material: "Beton, unbewehrt" | property sets: Test, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities

Types
  IFCWALLTYPE "Wand Holz 350 350" | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton-Fertigteil 2 200" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Beton, unbewehrt 350" | 4 occurrences

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3. [METRE]
    NetHeight = 3. [METRE]
  Component Properties | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Stahlbeton-Fertigteil 2: Enthaltenes CO2 = "115.56 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 799.2 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 797.34375 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "46.0688 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Bekleidung" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 4536. (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "50.4 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 1706.6 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "132.825 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Andere" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 783.675 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "45.279 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Bekleidung" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 1257.75 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "75.465 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Andere" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 4458.24 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "49.536 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 1677.344 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "130.548 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Andere" (IFCTEXT)
  Component Properties: 4 more contents on 6 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Stahlbeton-Fertigteil 2: Masse = 1080. [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 3. [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 3. [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (konditional) = 3. [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.6 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.6 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (konditional) = 0.6 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 118.125 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.015 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 3. [METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.045 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 8.75 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.135 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.13125 [CUBIC_METRE]
    Schichtdicke = 0.015 [METRE]
  Component Quantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 85.3125 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.015 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 3. [METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.045 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 8.75 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.135 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.13125 [CUBIC_METRE]
    Schichtdicke = 0.015 [METRE]
  Component Quantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 420. [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.24 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 3. [METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.72 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 8.75 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 2.16 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 2.1 [CUBIC_METRE]
    Schichtdicke = 0.24 [METRE]
  Component Quantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 80.5 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.08 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 3. [METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.24 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 8.75 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.72 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.7 [CUBIC_METRE]
    Schichtdicke = 0.08 [METRE]
  Component Quantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 116.1 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.015 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 3. [METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.045 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.129 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.129 [CUBIC_METRE]
    Schichtdicke = 0.015 [METRE]
  Component Quantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 83.85 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.015 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 3. [METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.045 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.129 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.129 [CUBIC_METRE]
    Schichtdicke = 0.015 [METRE]
  Component Quantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 412.8 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.24 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 3. [METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.72 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 2.064 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 2.064 [CUBIC_METRE]
    Schichtdicke = 0.24 [METRE]
  Component Quantities: 3 more contents on 6 objects not shown
  Test | properties | on 4 objects (4 IFCWALL)
    AOÖ Außen = "0,250" (IFCLABEL)
    AOÖ innen = "0,250" (IFCLABEL)
  Test | properties | on 4 objects (4 IFCWALL)
    AOÖ Außen = "0,000" (IFCLABEL)
    AOÖ innen = "0,000" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ARCHICAD IFC ID = "0c8tOcD1j5ue9HFBlCVtAi" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 25 = "Wand" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 1 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe, orange" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Wand Holz 350" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Mineralwolle hart (1)-10; Holzrahmen gedämmt (1)-10; OSB (1)-10; Gipskarton vertikal (1)-10" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "26237626-341B-45E2-8251-3CBBCC7F72AC" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "BD-004" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "_f Innenputz" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "Wand Holz 350" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Holzwerkstoff Spanplatte; _f Innenputz; Holzwolle-Dämmplatte; Farbe, orange" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    ARCHICAD IFC ID = "2m3dfH8D9D_eOAnJVPapFj" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 25 = "Öffnung" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "Ausgerichtet" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Begrenzung = "Unendlich" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "B00E7A51-20D2-4DFA-860A-C537D99333ED" (IFCLABEL)
    Element ID = "BD-004" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Öffnung" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Form = "Quadrat" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "BD-004" (IFCLABEL)
    IDs der geschnittenen Elemente = "Wand-011" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ARCHICAD IFC ID = "2Bup68paH7mxueWuIB$jOR" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 25 = "Wand" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 1 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe, orange" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Wand Holz 350" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Mineralwolle hart (1)-10; Holzrahmen gedämmt (1)-10; OSB (1)-10; Gipskarton vertikal (1)-10" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "8BE33188-CE44-47C3-BE28-83848BFED61B" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "BD-004" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "_f Innenputz" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "Wand Holz 350" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Holzwerkstoff Spanplatte; _f Innenputz; Holzwolle-Dämmplatte; Farbe, orange" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    ARCHICAD IFC ID = "0yHD2W7gf9EPi14VvHjT_G" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 25 = "Öffnung" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "Ausgerichtet" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Begrenzung = "Unendlich" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "3C44D0A0-1EAA-4939-9B01-11FE51B5DF90" (IFCLABEL)
    Element ID = "BD-004" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Öffnung" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Form = "Quadrat" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "BD-004" (IFCLABEL)
    IDs der geschnittenen Elemente = "Wand-011" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ARCHICAD IFC ID = "1rZNLHyCL7CQ__jnvS6arp" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 25 = "Wand" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe, orange" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Wand Holz 350" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Mineralwolle hart (1)-10; Holzrahmen gedämmt (1)-10; OSB (1)-10; Gipskarton vertikal (1)-10" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "758D7551-F0C5-4731-AFBE-B71E5C1A4D73" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "_f Innenputz" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "Wand Holz 350" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Holzwerkstoff Spanplatte; _f Innenputz; Holzwolle-Dämmplatte; Farbe, orange" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ARCHICAD IFC ID = "24FGXJQOz4CA2jOKNn6npl" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 25 = "Wand" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe, orange" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Wand Holz 350" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Mineralwolle hart (1)-10; Holzrahmen gedämmt (1)-10; OSB (1)-10; Gipskarton vertikal (1)-10" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "843D0853-698F-4430-A0AD-6145F11B1CEF" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "_f Innenputz" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "Wand Holz 350" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Holzwerkstoff Spanplatte; _f Innenputz; Holzwolle-Dämmplatte; Farbe, orange" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    ARCHICAD IFC ID = "3Z_e$tzBP4lAhT8XfDGH6a" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 25 = "Rohbaudecke" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Stahlbeton-Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Stahlbeton-Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Stahlbeton-Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Deckschraffur = "Misch-Schraffur 25 %" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Decke" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "E3FA8FF7-F4B6-44BC-AADD-221A4D4111A4" (IFCLABEL)
    Element ID = "RD-002" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Decke" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "RD-002" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzebene = "Oben" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Beton, Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Beton, Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Beton, Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Beton, Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "RD-002" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    ARCHICAD IFC ID = "0QPh$ookz8RRA9XYSsBWw7" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 25 = "Rohbaudecke" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Stahlbeton-Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Stahlbeton-Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Stahlbeton-Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Deckschraffur = "Misch-Schraffur 25 %" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Decke" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "1A66BFF2-CAEF-486D-B289-8627362E0E87" (IFCLABEL)
    Element ID = "RD-002" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Decke" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "RD-002" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzebene = "Oben" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Beton, Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Beton, Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Beton, Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Beton, Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "RD-002" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 8 more contents on 8 objects not shown
  Pset_WallCommon | properties | on 8 objects (8 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.05 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 8.6 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.01 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 3. [METRE]
    NetFootprintArea = 1.05 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 8.6 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.01 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    Beton, unbewehrt: Width = 0.35 [METRE]
    GrossFootprintArea = 1.05 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 8.6 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.01 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 3. [METRE]
    NetFootprintArea = 1.05 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 8.6 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.01 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.875 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 9. [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.15 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 3. [METRE]
    NetFootprintArea = 0.875 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 8.75 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.0625 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.05 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 9. [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.15 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 3. [METRE]
    NetFootprintArea = 1.05 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 8.75 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.0625 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Beton, unbewehrt: Width = 0.35 [METRE]
    GrossFootprintArea = 0.875 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 9. [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.15 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 3. [METRE]
    NetFootprintArea = 0.875 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 8.75 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.0625 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Beton, unbewehrt: Width = 0.35 [METRE]
    GrossFootprintArea = 1.05 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 9. [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.15 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 3. [METRE]
    NetFootprintArea = 1.05 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 8.75 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.0625 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    3D-Umfang = 2. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.15000000596 [METRE]
    Anzahl der geschnittenen Elemente = 1.
    Breite = 0.5 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Projektursprung = -0.15000000596 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Ursprungsgeschoss = -0.15000000596 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Wandoberkante = -3.00000000596 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Wandunterkante = -5.96046448309E-9 [METRE]
    Fläche = 0.25 [SQUARE_METRE]
    Gesamtstärke = 0.35 [METRE]
    Höhe = 0.5 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0.35 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0.35 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0.35 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.35 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.35 [METRE]
    Mittlere Höhe zu Projektursprung = 0.100000008941 [METRE]
    Mittlere Höhe zu Ursprungsgeschoss = 0.100000008941 [METRE]
    Mittlere Höhe zu Wandoberkante = -2.74999999106 [METRE]
    Mittlere Höhe zu Wandunterkante = 0.250000008941 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.525 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.25 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.525 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 0.35 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 0.35 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 0.35 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 0.35 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.35 [METRE]
    Sturzhöhe zu Projektursprung = 0.350000023842 [METRE]
    Sturzhöhe zu Ursprungsgeschoss = 0.350000023842 [METRE]
    Sturzhöhe zu Wandoberkante = -2.49999997616 [METRE]
    Sturzhöhe zu Wandunterkante = 0.500000023842 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.0875 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    3D-Umfang = 2. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 2.34999990463 [METRE]
    Anzahl der geschnittenen Elemente = 1.
    Breite = 0.5 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Projektursprung = 2.34999990463 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Ursprungsgeschoss = 2.34999990463 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Wandoberkante = -0.500000095367 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Wandunterkante = 2.49999990463 [METRE]
    Fläche = 0.25 [SQUARE_METRE]
    Gesamtstärke = 0.35 [METRE]
    Höhe = 0.5 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 2.85 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 2.85 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 2.85 [METRE]
    Mittlere Höhe zu Projektursprung = 2.60000002384 [METRE]
    Mittlere Höhe zu Ursprungsgeschoss = 2.60000002384 [METRE]
    Mittlere Höhe zu Wandoberkante = -0.249999976158 [METRE]
    Mittlere Höhe zu Wandunterkante = 2.75000002384 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.35 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.25 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.35 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Sturzhöhe zu Projektursprung = 2.85000014305 [METRE]
    Sturzhöhe zu Ursprungsgeschoss = 2.85000014305 [METRE]
    Sturzhöhe zu Wandoberkante = 1.43051147372E-7 [METRE]
    Sturzhöhe zu Wandunterkante = 3.00000014305 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 2.35 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 2.35 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 2.35 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 2.35 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.35 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.0875 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.05 [METRE]
    Dicke = 0.2 [METRE]
    Fläche = 3. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 7. [METRE]
    Höhe = 0.2 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0.05 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0.05 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0.05 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.05 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.05 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 0.05 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = -0.15 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 1.4 [SQUARE_METRE]
    Kantenflächenbereich (Brutto) = 1.4 [SQUARE_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto, mit Öffnungen) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (konditional) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto, mit Öffnungen) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto) = 1.4 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto, mit Öffnungen) = 1.4 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (konditional) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (konditional) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 0.05 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 0.05 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 0.05 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 0.05 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.05 [METRE]
    Unterer Flächenbereich (Brutto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.6 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.6 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.6 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 2.85 [METRE]
    Dicke = 0.2 [METRE]
    Fläche = 3. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 7. [METRE]
    Höhe = 0.2 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 2.85 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 2.85 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 2.85 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 2.85 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = 2.65 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 1.4 [SQUARE_METRE]
    Kantenflächenbereich (Brutto) = 1.4 [SQUARE_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto, mit Öffnungen) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (konditional) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto, mit Öffnungen) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto) = 1.4 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto, mit Öffnungen) = 1.4 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (konditional) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (konditional) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Unterer Flächenbereich (Brutto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 2.65 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 2.65 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 2.65 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 2.65 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.65 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.6 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.6 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.6 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 3. [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.15 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0.25 [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0.25 [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0.0875 [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.35 [METRE]
    Dicke = 0.35 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0.08 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0.015 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 3. [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 0.875 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 6.7 [METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -0.15 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 4.025 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 3. [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 3. [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 3. [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 8.75 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 8.75 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 8.75 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.875 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 8.75 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Volumen (brutto) = 3.15 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 3.15 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 3.0625 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wand-Außenflächenkomponente (konditional) = 0.72 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wand-Innenflächenkomponente (konditional) = 0.135 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wandkomponente an der Außenfläche (netto) = 0.7 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wandkomponente an der Innenfläche (netto) = 0.13125 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 3. [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 3. [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.35 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 3. [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.15 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0.25 [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0.25 [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0.0875 [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.35 [METRE]
    Dicke = 0.35 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0.08 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0.015 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 3. [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 1.05 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 6.7 [METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -0.15 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 3.85 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 3. [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 3. [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 3. [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 2.5 [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 2.5 [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 2.5 [METRE]
    Oberflächenbereich = 8.75 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 8.75 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 8.75 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 1.05 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 8.75 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Volumen (brutto) = 3.15 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 3.15 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 3.0625 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wand-Außenflächenkomponente (konditional) = 0.72 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wand-Innenflächenkomponente (konditional) = 0.135 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wandkomponente an der Außenfläche (netto) = 0.7 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wandkomponente an der Innenfläche (netto) = 0.13125 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 3. [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 3. [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.35 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 3. [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.15 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.35 [METRE]
    Dicke = 0.35 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0.08 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0.015 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 3. [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 1.05 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 6.7 [METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -0.15 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 3.5 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 3. [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 3. [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 3. [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 1.05 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Volumen (brutto) = 3.15 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 3.01 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 3.01 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wand-Außenflächenkomponente (konditional) = 0.688 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wand-Innenflächenkomponente (konditional) = 0.129 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wandkomponente an der Außenfläche (netto) = 0.688 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wandkomponente an der Innenfläche (netto) = 0.129 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 3. [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 3. [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.35 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 3. [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.15 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.35 [METRE]
    Dicke = 0.35 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0.08 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0.015 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 3. [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 1.05 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 6.7 [METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -0.15 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 3.43 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 3. [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 3. [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 3. [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 2.8 [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 2.8 [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 2.8 [METRE]
    Oberflächenbereich = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 1.05 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Volumen (brutto) = 3.15 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 3.01 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 3.01 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wand-Außenflächenkomponente (konditional) = 0.688 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wand-Innenflächenkomponente (konditional) = 0.129 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wandkomponente an der Außenfläche (netto) = 0.688 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wandkomponente an der Innenfläche (netto) = 0.129 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 3. [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 3. [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.35 [METRE]
  ArchiCADQuantities: 4 more contents on 4 objects not shown
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 4 objects (4 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "50/50" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD 50/50" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD 50/50" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "50" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "50" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "50" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "35" (IFCLABEL)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 4 objects (4 IFCOPENINGELEMENT)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0.25 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.35 [METRE]
    Height = 0.5 [METRE]
    Volume = 0.0875 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.5 [METRE]
  Allgemeine Werte | properties | on 8 objects (4 IFCSLAB, 4 IFCWALL)
    WU = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_SlabCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    GrossArea = 3. [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.6 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 3. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.6 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 7. [METRE]
    Stahlbeton-Fertigteil 2: Width = 0.2 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]