IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and ARCHICAD 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Domain For Space Containment: Custom]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
File name: "\\fsdfs04\users$\s.kungurova\Desktop\temporaryTest_WallsShape_DefaultTemplate.ifc"
Time stamp: "2023-03-07T16:13:56"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.09 : 26 Sep 2013"
Originating system: "IFC file generated by GRAPHISOFT ARCHICAD 25.0.0 GER FULL Windows version (IFC add-on version: 6000 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "ARCHICAD" version "25.0.0" identifier "IFC add-on version: 6000 GER FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert"
  Owner history of Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert" | application "ARCHICAD" version "25.0.0" identifier "IFC add-on version: 6000 GER FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT" | change NOCHANGE | created 1678202034 (2023-03-07T15:13:54Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Projekt"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 52° 31′ 0″ | longitude 13° 24′ 0″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "Gebäude"
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 25 elements
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Wand Holz 350 350" | names: "Wand-011" | parts: 20 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Test, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Wand Holz 174 174" | names: "Wand-011" | parts: 24 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Test, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          5 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton-Fertigteil 2 200" | FLOOR | names: "RD-002" | material: "Stahlbeton-Fertigteil 2" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Zargentür 1-Fl 25" | DOOR | names: "Tür-003" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Zargentür_1-Fl_25, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_DoorCommon, Qto_DoorBaseQuantities
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Stahlbeton-Fertigteil 2 365" | ELEMENTEDWALL | names: "Wand-012" | material: "Stahlbeton-Fertigteil 2" | property sets: Test, ArchiCADProperties, Produktinformationen, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities

Types
  IFCWALLTYPE "Wand Holz 350 350" | 5 occurrences
  IFCWALLTYPE "Wand Holz 174 174" | 6 occurrences
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton-Fertigteil 2 200" | FLOOR | 5 occurrences
  IFCDOORTYPE "Zargentür 1-Fl 25" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Stahlbeton-Fertigteil 2 365" | ELEMENTEDWALL | 5 occurrences

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3. [METRE]
    NetHeight = 3. [METRE]
  Component Properties | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 888.3594 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "51.3274 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Bekleidung" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 940.41 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "54.3348 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Bekleidung" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    Stahlbeton-Fertigteil 2: Enthaltenes CO2 = "115.56 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 799.2 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 5 objects (5 IFCWALL)
    Stahlbeton-Fertigteil 2: Enthaltenes CO2 = "168.718 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 1166.832 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 670.13233875 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "38.7188 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Bekleidung" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 722.18293875 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "41.7261 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Bekleidung" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 2105.7408 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "23.3971 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 2229.12 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "24.768 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties: 22 more contents on 22 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 131.6088 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.018 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 3. [METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.054 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 8.124 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 8.124 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.146232 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.146232 [CUBIC_METRE]
    Schichtdicke = 0.018 [METRE]
  Component Quantities | quantities | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 139.32 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.018 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 3. [METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.054 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.1548 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.1548 [CUBIC_METRE]
    Schichtdicke = 0.018 [METRE]
  Component Quantities | quantities | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    Stahlbeton-Fertigteil 2: Masse = 1080. [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 3. [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 3. [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (konditional) = 3. [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.6 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.6 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (konditional) = 0.6 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 5 objects (5 IFCWALL)
    Stahlbeton-Fertigteil 2: Masse = 1576.8 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 2.4 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 2.4 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (konditional) = 2.4 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.365 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 2.4 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.365 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.876 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.876 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.876 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (konditional) = 0.876 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 99.278865 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.018 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 3. [METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.054 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 8.124 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 6.128325 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.146232 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.11030985 [CUBIC_METRE]
    Schichtdicke = 0.018 [METRE]
  Component Quantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 106.990065 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.018 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 3. [METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.054 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 8.6 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 6.604325 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.1548 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.11887785 [CUBIC_METRE]
    Schichtdicke = 0.018 [METRE]
  Component Quantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 194.976 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.12 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 3. [METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.36 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 8.124 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 8.124 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.97488 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.97488 [CUBIC_METRE]
    Schichtdicke = 0.12 [METRE]
  Component Quantities | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Component: Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.1483275 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.1483275 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities: 24 more contents on 26 objects not shown
  Test | properties | on 12 objects (12 IFCWALL)
    AOÖ Außen = "0,000" (IFCLABEL)
    AOÖ innen = "0,000" (IFCLABEL)
  Test | properties | on 4 objects (4 IFCWALL)
    AOÖ Außen = "1,995" (IFCLABEL)
    AOÖ innen = "1,995" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ARCHICAD IFC ID = "0c8tOcD1j5ue9HFBlCVtAi" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 25 = "Wand" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe, orange" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Wand Holz 350" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Mineralwolle hart (1)-10; Holzrahmen gedämmt (1)-10; OSB (1)-10; Gipskarton vertikal (1)-10" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "26237626-341B-45E2-8251-3CBBCC7F72AC" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "_f Innenputz" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "Wand Holz 350" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Holzwerkstoff Spanplatte; _f Innenputz; Holzwolle-Dämmplatte; Farbe, orange" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ARCHICAD IFC ID = "0v7pnKTZf0zhH89aNlcqnh" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 25 = "Wand" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "_f Innenputz (2)" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Wand Holz 174" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Gipskarton vertikal (1)-10 (2); Gipskarton vertikal (1)-10 (2); Holzrahmen gedämmt (2)-10; Gipskarton vertikal (1)-10 (2)" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "391F3C54-763A-40F6-B448-2645EF9B4C6B" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "_f Innenputz (2)" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "Wand Holz 174" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "_f Innenputz (2); Holzwolle-Dämmplatte" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ARCHICAD IFC ID = "35ba8WNqj9r83UymIdxLF_" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 25 = "Wand" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "_f Innenputz (2)" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Wand Holz 174" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Gipskarton vertikal (1)-10 (2); Gipskarton vertikal (1)-10 (2); Holzrahmen gedämmt (2)-10; Gipskarton vertikal (1)-10 (2)" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "C5964220-5F4B-49D4-80DE-F304A7ED53FE" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "_f Innenputz (2)" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "Wand Holz 174" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "_f Innenputz (2); Holzwolle-Dämmplatte" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ARCHICAD IFC ID = "3ADtqDt49Btep_$shVWLf_" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 25 = "Wand" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe, orange" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Wand Holz 350" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Mineralwolle hart (1)-10; Holzrahmen gedämmt (1)-10; OSB (1)-10; Gipskarton vertikal (1)-10" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "CA377D0D-DC42-4BDE-8CFE-FF6ADF815A7E" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "_f Innenputz" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "Wand Holz 350" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Holzwerkstoff Spanplatte; _f Innenputz; Holzwolle-Dämmplatte; Farbe, orange" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    ARCHICAD IFC ID = "1lMxThFrn8E8RJz9doJnAs" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 25 = "Rohbaudecke" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Stahlbeton-Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Stahlbeton-Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Stahlbeton-Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Deckschraffur = "Misch-Schraffur 25 %" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Decke" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "6F5BB76B-3F5C-4838-86D3-F499F24F12B6" (IFCLABEL)
    Element ID = "RD-002" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Decke" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "RD-002" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzebene = "Oben" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Beton, Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Beton, Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Beton, Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Beton, Fertigteil 2" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "RD-002" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ARCHICAD IFC ID = "2IuE6uRADDnhLZVoxPqHeP" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 25 = "Wand" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe, orange" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Wand Holz 350" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Mineralwolle hart (1)-10; Holzrahmen gedämmt (1)-10; OSB (1)-10; Gipskarton vertikal (1)-10" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "92E0E1B8-6CA3-4DC6-B563-7F2ED9D11A19" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "_f Innenputz" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "Wand Holz 350" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Holzwerkstoff Spanplatte; _f Innenputz; Holzwolle-Dämmplatte; Farbe, orange" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    ARCHICAD IFC ID = "2uUQARTYL8CxVroRT_BbzP" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 25 = "Tür" (IFCLABEL)
    Anschlagsmaße = "0,885×5,105" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "L" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Misch-Schraffur 0%" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Zargentür 1-Fl 25" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "B879A29B-7625-4833-B7F5-C9B77E2E5F59" (IFCLABEL)
    Element ID = "Tür-003" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Tür" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Größe Ausgang = "0,805×2,095" (IFCLABEL)
    Größe Wandloch = "0,885×5,105" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "0,885×2,135" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Tür-003" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "0,885×2,135" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "0,885×2,135×0,350" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Misch-Schraffur 0%" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Türblatt-Maß = "0,845×2,115" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Wand Holz 350" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "Zargentür 1-Fl 25" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Misch-Schraffur 0%" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ARCHICAD IFC ID = "3dCALiIoj3oPpXhDKO9Oob" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 25 = "Wand" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe, orange" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Wand Holz 350" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Mineralwolle hart (1)-10; Holzrahmen gedämmt (1)-10; OSB (1)-10; Gipskarton vertikal (1)-10" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "E730A56C-4B2B-43C9-9CE1-ACD518258CA5" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "_f Innenputz" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "Wand Holz 350" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Holzwerkstoff Spanplatte; _f Innenputz; Holzwolle-Dämmplatte; Farbe, orange" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 17 more contents on 17 objects not shown
  Pset_WallCommon | properties | on 16 objects (16 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.365 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 2.4 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.876 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.4 [METRE]
    Length = 0.913 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.365 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 2.4 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.876 [CUBIC_METRE]
    Stahlbeton-Fertigteil 2: Width = 0.365 [METRE]
    Width = 0.365 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.521999946356 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 8.124 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.413576 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 2.8175 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.521999946356 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 8.124 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.413576 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.174 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.521999946356 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 8.6 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.4964 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 3. [METRE]
    NetFootprintArea = 0.521999946356 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 8.6 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.4964 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.174 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.05 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 9. [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.15 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 3. [METRE]
    NetFootprintArea = 1.05 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 9. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.15 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.05 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 8.12400000335 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.84340000117 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.00000000224 [METRE]
    Length = 2.635 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.05 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 8.12400000335 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.84340000117 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.74025 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 8.124 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.8434 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 2.8175 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.74025 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 6.128325 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.14491375 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.74025 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 9. [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.15 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 3. [METRE]
    NetFootprintArea = 0.74025 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 7.004325 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.45151375 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.05 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 8.2 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.87 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 3. [METRE]
    NetFootprintArea = 1.05 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 8.2 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.87 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 4 more contents on 4 objects not shown
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 2.85 [METRE]
    Dicke = 0.2 [METRE]
    Fläche = 3. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 7. [METRE]
    Höhe = 0.2 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 2.85 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 2.85 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 2.85 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 2.85 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = 2.65 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 1.4 [SQUARE_METRE]
    Kantenflächenbereich (Brutto) = 1.4 [SQUARE_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto, mit Öffnungen) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (konditional) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto, mit Öffnungen) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto) = 1.4 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto, mit Öffnungen) = 1.4 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (konditional) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (konditional) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Unterer Flächenbereich (Brutto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 2.65 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 2.65 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 2.65 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 2.65 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.65 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.6 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.6 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.6 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    3D-Länge = 3. [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.15 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.174 [METRE]
    Dicke = 0.174 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0.018 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0.018 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 2.8175 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 0.521999946356 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 6.21335256893 [METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -0.15 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 1.50249 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 3. [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 2.8175 [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 3. [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 2.635 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 8.124 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 8.124 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 8.124 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 8.124 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 8.124 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.521999946356 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 8.124 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Volumen (brutto) = 1.5659998852 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 1.413576 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 1.413576 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wand-Außenflächenkomponente (konditional) = 0.146232 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wand-Innenflächenkomponente (konditional) = 0.146232 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wandkomponente an der Außenfläche (netto) = 0.146232 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wandkomponente an der Innenfläche (netto) = 0.146232 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 3. [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 2.635 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.174 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.03 [METRE]
    Breite = 0.885 [METRE]
    Brüstungshöhe = -0.03 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 0.12 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 0.12 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.255 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.255 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 7.67097 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.995675 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.995675 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2.255 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2.255 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 0.347247414315 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = -0.03 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2.105 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.32876865 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 1.889475 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 0.885 [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 0.885 [METRE]
    Höhe = 2.135 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -0.03 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -0.03 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = -0.03 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.03 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -0.03 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.135 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.135 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 0.885 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 0.885 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 1.889475 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 1.889475 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 7.67097 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 7.67097 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.155 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.155 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.155 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.155 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.155 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.194 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = -0.03 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -0.03 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.03 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -0.03 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -0.03 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.1125995 [CUBIC_METRE]
    Wanddicke = 0.174 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    3D-Länge = 1. [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.75 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.365 [METRE]
    Dicke = 0.365 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0. [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0. [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 0.913 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 0.365 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 2.59535256893 [METRE]
    Höhe = 2.4 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -0.15 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 1.606 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 1. [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 0.913 [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 1. [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 0.826 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 2.4 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 2.4 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 2.4 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 2.4 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 2.4 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 2.4 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 2.4 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 2.4 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.365 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 2.4 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.25 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.25 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.25 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.25 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.25 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.876 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.876 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.876 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 1. [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 0.826 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.365 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 3. [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.15 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.35 [METRE]
    Dicke = 0.35 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0.08 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0.015 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 3. [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 1.05 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 6.7 [METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -0.15 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 4.2 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 3. [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 3. [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 3. [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3. [METRE]
    Oberflächenbereich = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 1.05 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Volumen (brutto) = 3.15 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 3.15 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 3.15 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wand-Außenflächenkomponente (konditional) = 0.72 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wand-Innenflächenkomponente (konditional) = 0.135 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wandkomponente an der Außenfläche (netto) = 0.72 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wandkomponente an der Innenfläche (netto) = 0.135 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 3. [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 3. [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.35 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 3. [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.15 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.35 [METRE]
    Dicke = 0.35 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0.08 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0.015 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 2.635 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 1.05 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 5.97 [METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -0.15 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 3.15 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 3. [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 2.635 [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 2.635 [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 2.635 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3.00000000224 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3.00000000224 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3.00000000224 [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 8.12400000335 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 9.00000000335 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 8.12400000335 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 8.12400000335 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 9.00000000335 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 8.12400000335 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 8.12400000335 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 1.05 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 8.12400000335 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.85000000224 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.85000000224 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.85000000224 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.85000000224 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.85000000224 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Volumen (brutto) = 3.15000000117 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 2.84340000117 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 2.84340000117 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wand-Außenflächenkomponente (konditional) = 0.649920000134 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wand-Innenflächenkomponente (konditional) = 0.121860000025 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wandkomponente an der Außenfläche (netto) = 0.649919994623 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wandkomponente an der Innenfläche (netto) = 0.121859991583 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 2.635 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 2.635 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.35 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.05 [METRE]
    Dicke = 0.2 [METRE]
    Fläche = 3. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 7. [METRE]
    Höhe = 0.2 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0.05 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0.05 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0.05 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.05 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.05 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 0.05 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = -0.15 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 1.4 [SQUARE_METRE]
    Kantenflächenbereich (Brutto) = 1.4 [SQUARE_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto, mit Öffnungen) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (konditional) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto, mit Öffnungen) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto) = 1.4 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto, mit Öffnungen) = 1.4 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (konditional) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (konditional) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 0.05 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 0.05 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 0.05 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 0.05 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.05 [METRE]
    Unterer Flächenbereich (Brutto) = 3. [SQUARE_METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.6 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.6 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.6 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 3. [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.15 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 1.995675 [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 1.995675 [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0.69848625 [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 1.
    Breite = 0.35 [METRE]
    Dicke = 0.35 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0.08 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0.015 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 2.8175 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 0.74025 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 1.889475 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 6.49069259437 [METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -0.15 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 2.7125 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0.885 [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 3. [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 2.8175 [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 3. [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 2.635 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 6.128325 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 8.124 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 6.128325 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 9. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 8.124 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 6.128325 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.74025 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 6.128325 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.85 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Volumen (brutto) = 3.15 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 2.14491375 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 2.14491375 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wand-Außenflächenkomponente (konditional) = 0.64992 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wand-Innenflächenkomponente (konditional) = 0.12186 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wandkomponente an der Außenfläche (netto) = 0.490266 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Wandkomponente an der Innenfläche (netto) = 0.091924875 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 3. [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 2.635 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.35 [METRE]
  ArchiCADQuantities: 11 more contents on 11 objects not shown
  Allgemeine Werte | properties | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    WU = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_SlabCommon | properties | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    GrossArea = 3. [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.6 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 3. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.6 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 7. [METRE]
    Stahlbeton-Fertigteil 2: Width = 0.2 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.995675 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.35 [METRE]
    Height = 2.255 [METRE]
    Volume = 0.1483275 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.885 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.995675 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.174 [METRE]
    Height = 2.255 [METRE]
    Volume = 0.1125995 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.885 [METRE]
  AC_Pset_Zargentür_1-Fl_25 | properties | on 4 objects (4 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "MW Ziegel, rotbraun, DF" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift-10 (2)" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 1 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "MW Ziegel, blaurot, DF, Läufer" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, glatt, rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Namen eigenes Paneel = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen Aufsichtslinien-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Rahmen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift-10 (2)" (IFCLABEL)
    Rahmen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Umfassungszarge" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 4 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht 3D Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift-10 (2)" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift-10 (2)" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift-10 (2)" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift-10 (2)" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge assuen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl, gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt Schnittschraffur = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Türblatt Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Farbe, grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 0 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Produktinformationen | properties | on 9 objects (5 IFCWALL, 4 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "EG--" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 4 objects (4 IFCDOOR)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Tür-003" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "1 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 4 objects (4 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 0.885 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.135 [METRE]
  Pset_DoorCommon | properties | on 4 objects (4 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCDOOR)
    Area = 1.995675 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.255 [METRE]
    Perimeter = 6.28 [METRE]
    Width = 0.885 [METRE]
  AC_Equantity_Zargentür_1-Fl_25 | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.62 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.44 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.885 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 5.105 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.135 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.015 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.885 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.97 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.805 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.095 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.035 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.25 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 5.105 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = -0.08 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.07 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.07 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 0.845 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.115 [METRE]
    NominaleBreite = 0.885 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.135 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.885 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.135 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.04 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.37 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.885 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 5.105 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.135 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.07 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.07 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.07 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.3 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.05 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Zargentür_1-Fl_25 | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.62 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.44 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.885 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 5.105 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.135 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.015 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.885 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.97 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.805 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.095 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.035 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.25 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 5.105 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = -0.036 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.07 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.07 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 0.845 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.115 [METRE]
    NominaleBreite = 0.885 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.135 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.885 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.135 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.04 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.194 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.885 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 5.105 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.135 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.07 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.07 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.07 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.3 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.05 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]