IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
Description: "Option [Properties To Export: All properties]"
File name: "C:\Users\marko.gracanic\Desktop\a02.ifc"
Time stamp: "2024-12-20T11:52:10"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 28.0.0 GER FULL Windows version (IFC add-on version: 3110 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "Archicad" version "28.0.0" identifier "IFC add-on version: 3110 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "#Planer:in" "Nicht definiert" (postal address "Planer:in Post Adresse": "#Str. Nr.", "#Ort", "#PLZ") of Organization "Nicht definiert" (postal address "Planer:in Post Adresse": "#Str. Nr.", "#Ort", "#PLZ")
  Owner history of Person "#Planer:in" "Nicht definiert" (postal address "Planer:in Post Adresse": "#Str. Nr.", "#Ort", "#PLZ") of Organization "Nicht definiert" (postal address "Planer:in Post Adresse": "#Str. Nr.", "#Ort", "#PLZ") | application "Archicad" version "28.0.0" identifier "IFC add-on version: 3110 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1734691930 (2024-12-20T10:52:10Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Projekt"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 48° 13′ 0″ | longitude 16° 22′ 0″ | elevation above sea level 156.68 | postal address: "#Str. Nr.", "#Ort", "#PLZ"
    IFCBUILDING "Gebäude" | postal address: "#Str. Nr.", "#Ort", "#PLZ"
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 19 elements
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "AWxx - 25 STB + 20 WDVS 470" | names: "Wand-001", "Wand-002", "Wand-003" (+1 more) | parts: 16 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, A-NULL Allgemeine Werte, Qto_WallBaseQuantities, Brandschutz, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "1-Flügelfenster" | WINDOW | names: "Fenster-001", "Fenster-002" | property sets: Pset_WindowCommon, ArchiCADProperties, AC_Pset_1-Flügelfenster, Produktinformationen, Brandschutz, Türen + Tore + Fenster
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Zargentür 1-Fl" | DOOR | names: "Tür-001" | property sets: Pset_DoorCommon, ArchiCADProperties, AC_Pset_Zargentür_1-Fl, Brandschutz, ArchiCADQuantities, Qto_DoorBaseQuantities
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Tragende Bauteile 300 x 300" | names: "Träger-001" | material: "Tragende Bauteile" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, Brandschutz
          9 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Tragende Bauteile 300 x 300" | names: "Stütze-001", "Stütze-002", "Stütze-003" | material: "Tragende Bauteile" | property sets: ArchiCADProperties, Brandschutz, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Quantities

Types
  IFCWALLTYPE "AWxx - 25 STB + 20 WDVS 470" | 4 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "1-Flügelfenster" | WINDOW | SINGLE_PANEL | 2 occurrences
  IFCDOORTYPE "Zargentür 1-Fl" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Tragende Bauteile 300 x 300" | 3 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Tragende Bauteile 300 x 300" | 9 occurrences

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  Component Properties | properties | on 5 objects (5 IFCCOLUMN)
    Tragende Bauteile: Enthaltenes CO2 = "25.5744 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 639.360000000001 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    Tragende Bauteile: Enthaltenes CO2 = "53.3856 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 1334.64007664578 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    Tragende Bauteile: Enthaltenes CO2 = "25.5744 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 639.3599999999992 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 400.8087177857387 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "27.5556 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Bekleidung" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 25444.10781101909 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "2642.69 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 4423.282818964489 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "185.079 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Andere" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 384.7211921732319 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "69.9493 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Bekleidung" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 544.2411093206987 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "37.4166 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Bekleidung" (IFCTEXT)
  Component Properties: 14 more contents on 14 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 5 objects (5 IFCCOLUMN)
    Tragende Bauteile: Masse = 17.28000000000003 [KILO GRAM]; Schichtdicke = 0.3 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 0.3 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.3 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.08999999999999996 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.2700000000000005 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.2700000000000005 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Component: Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.05184800000000001 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.05184800000000001 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    Tragende Bauteile: Masse = 17.27999999999998 [KILO GRAM]; Schichtdicke = 0.3 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 0.3 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.3 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.08999999999999996 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.2699999999999997 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.2699999999999997 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 250.5054486160867 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.015 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 3. [METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.045 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 21.48716324107232 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (konditional) = 16.79036260778707 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 16.70036324107232 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.3223074486160847 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.2505054486160866 [CUBIC_METRE]
    Schichtdicke = 0.015 [METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 10920.21794464339 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.25 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 3. [METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.75 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 22.98716324107232 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 18.20036324107232 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 5.746790810268081 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (konditional) = 4.572590810268078 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 4.550090810268078 [CUBIC_METRE]
    Schichtdicke = 0.25 [METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 58.20108972321696 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.2 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 3. [METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.6000000000000001 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 24.18716324107232 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (konditional) = 19.49036328864505 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 19.40036324107232 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 4.837432648214464 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 3.880072648214464 [CUBIC_METRE]
    Schichtdicke = 0.2 [METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 174.8732691696509 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.005 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 3. [METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.015 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 24.21716324107232 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (konditional) = 19.52036318171589 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 19.43036324107232 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.1210858162053616 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.09715181620536159 [CUBIC_METRE]
    Schichtdicke = 0.005 [METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Component: Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.1753622707661786 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.1753622707661786 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities: 17 more contents on 17 objects not shown
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.350000000000001 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.47 [METRE]
    Height = 1.5 [METRE]
    Volume = 0.05184800000000001 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.9000000000000004 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.9968 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.47 [METRE]
    Height = 2.08 [METRE]
    Volume = 0.1753622707661786 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.96 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0.09 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.4700000000000002 [METRE]
    Height = 0.3 [METRE]
    Volume = 0.04229999999999997 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.3 [METRE]
  Pset_WindowCommon | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    SmokeStop = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anschlagsmaße = "0,90×1,50" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2t64czgnPDBQv6dseg4BzL" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "R" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "1-Flügelfenster" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "110 Wand Aussen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "B71849BD-AB16-4D2D-AE46-9F6A2A10BF55" (IFCLABEL)
    Element ID = "Fenster-001" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Fenster" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Größe Wandloch = "0,90×1,50" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "0,90×1,50" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Fenster-001" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "<Eigener Text>" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "0,90×1,50" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "0,90×1,50×0,47" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Glas Normalglas; Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "AWxx - 25 STB + 20 WDVS" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "1-Flügelfenster" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-001" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anschlagsmaße = "0,90×1,50" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2B$SUFZ3HB3PHVTjoKvz_Y" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "R" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "1-Flügelfenster" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "110 Wand Aussen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "8BFDC78F-8C34-4B0D-945F-76DC94E7DFA2" (IFCLABEL)
    Element ID = "Fenster-002" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Fenster" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Größe Wandloch = "0,90×1,50" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "0,90×1,50" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Fenster-002" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "<Eigener Text>" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "0,90×1,50" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "0,90×1,50×0,47" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Glas Normalglas; Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "AWxx - 25 STB + 20 WDVS" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "1-Flügelfenster" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-001" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Anschlagsmaße = "0,96×2,08" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1a13MspXn8pPyD5RovGwfv" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "R" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Zargentür 1-Fl" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "110 Wand Aussen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "640435B6-CE1C-48CD-9F0D-15BCB943AA79" (IFCLABEL)
    Element ID = "Tür-001" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Tür" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Größe Ausgang = "0,88×2,04" (IFCLABEL)
    Größe Wandloch = "0,96×2,08" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,06×2,13" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Tür-001" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "Frei definierbar" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "0,88×2,04" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "0,88×2,04×0,47" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Metall Stahl gebürstet; Farbe weiß; Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Türblatt-Maß = "0,92×2,06" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "AWxx - 25 STB + 20 WDVS" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "Zargentür 1-Fl" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-001" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0D0dyIM9z4egh$2GDz22nb" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "Ausgerichtet" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Begrenzung = "Unendlich" (IFCLABEL)
    Ebene = "110 Wand Aussen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "0D027F12-589F-44A2-AAFF-09037D082C65" (IFCLABEL)
    Element ID = "Öffnung-001" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Öffnung" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Form = "Quadrat" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Öffnung-001" (IFCLABEL)
    IDs der geschnittenen Elemente = "Wand-001" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz glatt weiß; Farbe weiß; Beton Fertigteil 1" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-001" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3lt1YoeenBmQgxwmy_$mW3" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Tragende Bauteile" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Tragende Bauteile" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Tragende Bauteile" (IFCLABEL)
    Bestandteil manuell gedehnt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckschraffur = "Massiv 100 %" (IFCLABEL)
    Ebene = "250 Träger Unterzug" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "EFDC18B2-A28C-4BC1-AABB-EB0F3EFF0803" (IFCLABEL)
    Element ID = "Träger-001" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Träger" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Träger-001" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Linke Seite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche links = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Rechte Seite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Träger-Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Träger-Querschnitt = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Träger-001" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0wDneGKdj54ererTqLEuPI" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Tragende Bauteile" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Tragende Bauteile" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Tragende Bauteile" (IFCLABEL)
    Bestandteil manuell gedehnt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "150 Stütze" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "3A371A10-527B-4512-8D68-D5DD153B8652" (IFCLABEL)
    Element ID = "Stütze-001" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Stütze" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Stütze-001" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Extrusion = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Stirnseite = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Stütze Querschnitt = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Stützen Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Stütze-001" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1d6jRri2DA3gHWQ7NwEJeP" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Tragende Bauteile" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Tragende Bauteile" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Tragende Bauteile" (IFCLABEL)
    Bestandteil manuell gedehnt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "150 Stütze" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "671AD6F5-B023-4A0E-A460-6875FA393A19" (IFCLABEL)
    Element ID = "Stütze-003" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Stütze" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Stütze-003" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Extrusion = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Stirnseite = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Stütze Querschnitt = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Stützen Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Stütze-003" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3NnVUk9NXAZQFUTOZONvFi" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Tragende Bauteile" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Tragende Bauteile" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Tragende Bauteile" (IFCLABEL)
    Bestandteil manuell gedehnt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "150 Stütze" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "D7C5F7AE-2578-4A8D-A3DE-7588D85F93EC" (IFCLABEL)
    Element ID = "Stütze-002" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Stütze" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Stütze-002" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Extrusion = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Stirnseite = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Stütze Querschnitt = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Stützen Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Stütze-002" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 12 more contents on 12 objects not shown
  AC_Pset_1-Flügelfenster | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Kontourstift = "Dokumentation - 0,25" (IFCLABEL)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Lotrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Baurichtmaßgröße als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Sand SN5" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmungsstreifen einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckanschluss Typ 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckanschluss Typ 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckprofil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Editierbare Sprossen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Einfassung Typ außen (gs_trimtype_out) = "Einfach" (IFCLABEL)
    Einfassung Typ außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Einfassung Typ innen (gs_trimtype_in) = "Einfach" (IFCLABEL)
    Einfassung Typ innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank 3D- und Aufsichtslinientyp = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Fensterbank 3D- und Aufsichtsstift = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittkonturstift = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffurhintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank aussen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank in Polygonwänden (iBoardInPolyWall) = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Typ 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Gehäuse Grifftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundrissdarstellungsoption = 3 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift (gs_penJoint) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Loch hat das Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nische unter d. Schicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz.Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlichte (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Platzierungstyp (1=EF,0=F) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmenaußenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SSchnittschraffur Fensterbank innen = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Diagonal 45" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Bogen = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrunstift (gs_faschen_bg) = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift (gs_faschen_fg) = "Dokumentation - 0,18" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffurhg.-Stift Schnitt Fensterbank innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffurhintergrundstift Bogen Schwelle = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel Ziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Dokumentation - 0,18" (IFCLABEL)
    Sturz über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Untersch. verb. Wände Stärke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersch. verb. Wände Stärke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wandstärken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandtyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Ecke 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Ecke 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Fensterbank Außen = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Neigung = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Ziegelsturz gerade (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ziegelsturz gerade (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 5 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unterlicht = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel2 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Produktinformationen | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "EG--" (IFCLABEL)
  Brandschutz | properties | on 16 objects (9 IFCCOLUMN, 4 IFCWALL, 3 IFCBEAM)
    Rauchdichtheit (S) = "" (IFCLABEL)
    Raumabschluss (E) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tragfähigkeit (R) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wärmedämmung (I) = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Brandschutz | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Rauchdichtheit (S) = "" (IFCLABEL)
    Raumabschluss (E) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Selbstschließend (C) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tragfähigkeit (R) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wärmedämmung (I) = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Brandschutz | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Rauchdichtheit (S) = "" (IFCLABEL)
    Raumabschluss (E) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Selbstschließend (C) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tragfähigkeit (R) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wärmedämmung (I) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wärmedämmungs-Index = "" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 0.9 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.5 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Fenster-001" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "1 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Fenster-002" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "1 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 0.9600000000000001 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.08 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Tür-001" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "1 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 1.350000000000001 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.5 [METRE]
    Perimeter = 4.800000000000001 [METRE]
    Width = 0.9000000000000004 [METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe (AC_wido_sill) = 0.205 [METRE]
    Anschlagstiefe (gs_reveal_right) = 0.08 [METRE]
    Anschlagstiefe (gs_wido_sill) = 0.205 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.08 [METRE]
    Anschließende Wandstärke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.9 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.9 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank Außen = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zu aktuelle Geschoss = 1. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz Links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Außen Höhenlage = 0. [METRE]
    Fensterbank Innen Ausladung = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Laibungstiefe = 0.06 [METRE]
    Fensterbank Tropfnase Vorsprung = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überstand rechts = 0. [METRE]
    Fensterbank überhang links = 0.03 [METRE]
    Fensterbank überhang rechts = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.18 [METRE]
    Flügelrahmenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Flügelrahmenstärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glas-Stärke = 0.02 [METRE]
    Gleiche Rahmenbreite = 0.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.89 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe Unteres Feld = 0.3 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzstärke = 0.04 [METRE]
    Nominalbreite = 0.9 [METRE]
    Nominalhöhe = 1.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneelbreite = 0. [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Paneelstärke = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.9 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.5 [METRE]
    Rahmenbreite = 0.225 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.5 [METRE]
    Schichtüberhang zu Rahmentiefe = 0. [METRE]
    Schiene Breite = 0.03 [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Stockbreite = 0.1 [METRE]
    Stockbreite unten = 0.05 [METRE]
    Stockstärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Außen (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Stärke Fensterbank Außen (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.08 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.08 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Stärke 1 = 0.47 [METRE]
    Verbundene Wand Stärke 2 = 0.47 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.225 [METRE]
    Versatz (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Versatz (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an unterer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Außen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstand oben (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Überstand oben (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 3. [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.3 [METRE]
    Fläche = 0.09000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Kernbreite = 0.3 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.3 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 3. [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.09000000000000016 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 3.600000000000003 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 3.600000000000003 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 3.600000000000003 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.09000000000000016 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.09000000000000016 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.09000000000000016 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.09000000000000016 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.09000000000000016 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 3.600000000000003 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 159.68 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3. [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3. [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3. [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3. [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.09000000000000016 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.09000000000000016 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 1.2 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0. [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.2700000000000005 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.2700000000000005 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.2700000000000005 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.2700000000000005 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1. [METRE]
    Breite = 0.9 [METRE]
    Brüstungshöhe = 1. [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 4.47592531008924 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.350000000000001 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.350000000000001 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2.5 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2.5 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 0.6345000000000003 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 1. [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2.5 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.6345 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 1.35 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 0.9000000000000004 [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 0.9000000000000004 [METRE]
    Höhe = 1.5 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 1. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 1. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 157.68 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 1. [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 0.9 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 0.9 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 1.35 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 1.35 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 4.47592531008924 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 4.47592531008924 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 159.18 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.5 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.5 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.5 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.5 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 157.68 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 1. [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 1. [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 1. [METRE]
    Volumen (netto) = 0.05184800000000001 [CUBIC_METRE]
    Wanddicke = 0.47 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Breite = 0.88 [METRE]
    Brüstungshöhe = 0. [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 0. [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 0. [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.08 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.08 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 11.12111308966629 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.9968 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.9968 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2. [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2. [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 0.9384960000000001 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 0. [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2.04 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.843744 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 1.7952 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 0.96 [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 0.96 [METRE]
    Höhe = 2.04 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.08 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.08 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 0.9600000000000001 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 0.9600000000000001 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 1.9968 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 1.9968 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 11.12111308966629 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 11.12111308966629 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 158.81 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.13 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.13 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.13 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.13 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.47 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -2.969768487932331E-17 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -2.969768487932331E-17 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -2.969768487932331E-17 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -2.969768487932331E-17 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.1753622707661786 [CUBIC_METRE]
    Wanddicke = 0.47 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    3D-Umfang = 1.2 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.8499999642372131 [METRE]
    Anzahl der geschnittenen Elemente = 1.
    Breite = 0.3 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Projektursprung = 0.8499999642372131 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Ursprungsgeschoss = 0.8499999642372131 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Wandoberkante = -2.150000035762787 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Wandunterkante = 0.8499999642372131 [METRE]
    Fläche = 0.09 [SQUARE_METRE]
    Gesamtstärke = 0.4700000000000002 [METRE]
    Höhe = 0.3 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 1. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 1. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 157.68 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 1. [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 0.5639999999999998 [SQUARE_METRE]
    Mittlere Höhe zu Projektursprung = 1.000000029802322 [METRE]
    Mittlere Höhe zu Ursprungsgeschoss = 1.000000029802322 [METRE]
    Mittlere Höhe zu Wandoberkante = -1.999999970197678 [METRE]
    Mittlere Höhe zu Wandunterkante = 1.000000029802322 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.5639999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.09 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.5639999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 157.83 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 1.15 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 1.15 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 1.15 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 1.15 [METRE]
    Sturzhöhe zu Projektursprung = 1.150000095367432 [METRE]
    Sturzhöhe zu Ursprungsgeschoss = 1.150000095367432 [METRE]
    Sturzhöhe zu Wandoberkante = -1.849999904632568 [METRE]
    Sturzhöhe zu Wandunterkante = 1.150000095367432 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 157.53 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.85 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.85 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.85 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.85 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.04229999999999997 [CUBIC_METRE]
    Öffnung Extrusions-Oberfläche (netto) = 0.5639999999999998 [SQUARE_METRE]
    Öffnungsfläche (netto, gesamt) = 0. [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    3D-Länge = 6.262387747024107 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 2.8 [METRE]
    Anzahl Durchbruch = 0.
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.3 [METRE]
    Durchbruch Volumen = 0. [CUBIC_METRE]
    Fläche = 1.878716413594316 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.3 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 2.8 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 2.8 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 159.48 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 2.8 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 2.8 [METRE]
    Länge Links = 8.072387747024107 [METRE]
    Länge Rechts = 8.072387747024107 [METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 8.234865296428937 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich beider Trägerenden = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Lochkanten = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers linke Seite (netto) = 1.878716324107231 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers rechte Seite (netto) = 1.878716324107231 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 1.878716324107237 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 1.878716324107237 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 159.48 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.8 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.8 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.8 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.8 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0. [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0. [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 159.18 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 2.5 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 2.5 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 2.5 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.5 [METRE]
    Versatz = 0. [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.7265148972321707 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.5636148972321706 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 3. [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.3 [METRE]
    Fläche = 0.0900000000000003 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Kernbreite = 0.3 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.3 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 3. [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.09000000000000043 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 3.600000000000009 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 3.600000000000009 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 3.600000000000009 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.09000000000000043 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.09000000000000043 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.09000000000000043 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.09000000000000043 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.09000000000000043 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 3.600000000000009 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 159.68 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3. [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3. [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3. [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3. [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.09000000000000043 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.09000000000000043 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 1.2 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0. [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.2700000000000013 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.2700000000000013 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.2700000000000013 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.2700000000000013 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 3. [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.3 [METRE]
    Fläche = 0.09000000000000014 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Kernbreite = 0.3 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.3 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 3. [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.09000000000000016 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 3.600000000000003 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 3.600000000000003 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 3.600000000000003 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.09000000000000016 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.09000000000000016 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.09000000000000016 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.09000000000000016 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.09000000000000016 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 3.600000000000003 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 159.68 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3. [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3. [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3. [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3. [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.09000000000000016 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.09000000000000016 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 1.2 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0. [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.2700000000000005 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.2700000000000005 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.2700000000000005 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.2700000000000005 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    3D-Länge = 6.262387747024107 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 2.8 [METRE]
    Anzahl Durchbruch = 0.
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.3 [METRE]
    Durchbruch Volumen = 0. [CUBIC_METRE]
    Fläche = 1.878716413594316 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.3 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 2.8 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 2.8 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 159.48 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 2.8 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 2.8 [METRE]
    Länge Links = 8.072387747024107 [METRE]
    Länge Rechts = 8.072387747024107 [METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 8.234865296428934 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich beider Trägerenden = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Lochkanten = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers linke Seite (netto) = 1.878716324107231 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers rechte Seite (netto) = 1.878716324107231 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 1.878716324107235 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 1.878716324107235 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 159.48 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.8 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.8 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.8 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.8 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0. [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0. [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.3 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.3 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 159.18 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 2.5 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 2.5 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 2.5 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.5 [METRE]
    Versatz = 0. [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.7265148972321691 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.5636148972321702 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities: 9 more contents on 9 objects not shown
  Pset_DoorCommon | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    SelfClosing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SmokeStop = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Pset_Zargentür_1-Fl | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ab OK Fensterbank = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Baurichtmaßgröße als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Dokumentation - 0,25" (IFCLABEL)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dicke des Schichteinzugs = 1 (IFCINTEGER)
    Durchgangslichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Beton unbewehrt SN47" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmungsstreifen einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Schichtanzahl = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einfassung Typ außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Einfassung Typ außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Einfassung Typ innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Einfassung Typ innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank 3D- und Aufsichtsstift = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel Ziegel DF rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittkonturstift = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffurhintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank aussen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Gehäuse Grifftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff (gs_handle_mat) = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Grifftyp (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Grifftyp (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellungsoption = 3 (IFCINTEGER)
    Heizkörpernische = 0 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Linientyp (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Kontur-Linientyp (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Kontur-Stift (gs_penJoint) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift (gs_penPlug) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Loch hat das Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Markertext = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel Ziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel = "" (IFCLABEL)
    Nische unter d. Schicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberfläche = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlichte (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen (gs_frame_mat) = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen Aufsichtslinien-Stift = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Rahmen Schnittschraffur = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Rahmenaußenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmenschneidung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Rahmenschneidung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Umrandungsprofil CHE" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 5 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schnittschraffur Bogen = "Diagonal 45" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffurhintergrundstift Bogen Schwelle = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Stift = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Stock = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Stift Text (penSIASymbolText) = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Stift Türblatt = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Rot" (IFCLABEL)
    Sturz über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol Stift = "Dokumentation - 0,13" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt (iDoorPanelType) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt Schnittschraffur = "Massiv 0 %" (IFCLABEL)
    Türblatt Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Glas Rauchglas" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandtyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Außen = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Neigung = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Ziegelsturz gerade (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ziegelsturz gerade (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 1.9968 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.08 [METRE]
    Perimeter = 6.08 [METRE]
    Width = 0.96 [METRE]
  AC_Equantity_Zargentür_1-Fl | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0.03999999999999999 [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0.03999999999999999 [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0.03999999999999999 [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.62 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.44 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe (gs_reveal_right) = 0.08 [METRE]
    Anschlagstiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.08 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.96 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.08 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.08 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.015 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.96 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Brüstungshöhe zu aktuelle Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.88 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.04 [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz Links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.035 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Außen Höhenlage = 0.005 [METRE]
    Fensterbank Laibungstiefe = 0.06 [METRE]
    Fensterbank Tropfnase Vorsprung = 0.02 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überstand rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.25 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe = 1.05 [METRE]
    Klinkenposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = -0.205 [METRE]
    Max. Putzstärke = 0.04 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominalbreite = 0.88 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 0.92 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.06 [METRE]
    Nominalhöhe = 2.04 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profil-Breite Mittel Seite 1 = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profil-Breite Mittel Seite 2 = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profil-Breite Seite 1 = 0.04 [METRE]
    Profil-Breite Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Profil-Breite oben = 0.04 [METRE]
    Profil-Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querprofil-Breite = 0.04 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.06 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.13 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.96 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.08 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.08 [METRE]
    Schichtüberhang zu Rahmentiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwellengefälle vom Wand = 0. [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Seitenfeld breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Stockbreite = 0.04 [METRE]
    Stockstärke = 0.47 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Außen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.015 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.08 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.08 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Versatz (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Versatz (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an unterer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.3 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.05 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Außen = 0.03 [METRE]
    Überstand oben (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Überstand oben (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "30/30" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "30" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "30" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "30" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "47" (IFCLABEL)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Tragende Bauteile 300 x 300" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.09 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 7.694865296428935 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.7265148972321707 [CUBIC_METRE]
    Length = 6.262387747024107 [METRE]
    NetSurfaceArea = 7.694865296428935 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.5636148972321706 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 7.514865296428935 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.09 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 7.694865296428931 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.7265148972321691 [CUBIC_METRE]
    Length = 6.262387747024107 [METRE]
    NetSurfaceArea = 7.694865296428931 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.5636148972321702 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 7.514865296428932 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.09 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 7.694865296428924 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.7265148972321691 [CUBIC_METRE]
    Length = 6.262387747024107 [METRE]
    NetSurfaceArea = 7.694865296428924 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.563614897232169 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 7.514865296428924 [SQUARE_METRE]
  Pset_ColumnCommon | properties | on 9 objects (9 IFCCOLUMN)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Tragende Bauteile 300 x 300" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.09 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.780000000000004 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.2700000000000005 [CUBIC_METRE]
    Length = 3. [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.2700000000000005 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.600000000000003 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.09 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.779999999999998 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.2699999999999997 [CUBIC_METRE]
    Length = 3. [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.2699999999999997 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.599999999999998 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.09 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.780000000000009 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.2700000000000013 [CUBIC_METRE]
    Length = 3. [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.2700000000000013 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.600000000000009 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.09 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.780000000000009 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.2700000000000012 [CUBIC_METRE]
    Length = 3. [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.2700000000000012 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.600000000000009 [SQUARE_METRE]
  Pset_WallCommon | properties | on 4 objects (4 IFCWALL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  A-NULL Allgemeine Werte | properties | on 4 objects (4 IFCWALL)
    Bauteilcode = "AWxx" (IFCLABEL)
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 3.224672166720933 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 22.85216324107232 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 11.02761672330399 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 7.602387747024108 [METRE]
    NetFootprintArea = 3.224672166720933 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 18.06536324107233 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 8.777820723303991 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.47 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 3.706084692905992 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 24.16171288836194 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 11.11420505753012 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 8.103904296120646 [METRE]
    NetFootprintArea = 3.706084692905992 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 24.16171288836194 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 11.11420505753015 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.47 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 3.808834757132967 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 24.19171288836194 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 11.4224550575301 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 8.103904296120646 [METRE]
    NetFootprintArea = 3.808834757132967 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 24.19171288836194 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 11.4224550575301 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.47 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 3.57312255486105 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 22.82216324107232 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 10.719366723304 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 7.602387747024108 [METRE]
    NetFootprintArea = 3.57312255486105 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 22.82216324107232 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 10.719366723304 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.47 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3. [METRE]
    NetHeight = 3. [METRE]